|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дитячо-спортивний майданчик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-09-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Дитячо-спортивний майданчик** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дитячо-спортивний майданчик** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 395,632 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,93789 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 104,944 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,6 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “9 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Фундамент під Дитячий**  **комплекс** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,  00983935  2 | | 22551,45  22551,45 | \_\_-\_\_  - | | 222 | 222 | \_\_-\_\_  - | | 261,8000  - | | 2,58  - |
| *2* | | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,*  *00983935*  *2* | | *267761,14*  *46671,58* | *14006,68*  *7714,58* | | *2635* | *459* | *138*  *76* | | *464,4400*  *55,8405* | | *4,57*  *0,55* |
| 3 | | Е29-177-2 | Установлення металевих закладних  деталей масою до 20 кг | т | 0,040656 | | 39340,36  11765,37 | 6,62  2,60 | | 1599 | 478 | \_\_-\_\_  - | | 117,0800  0,0252 | | 4,76  - |
| 4 | | С113-1439-6  варіант 1 | Труби з поліетилену , діаметр 315 мм (  незйомна опалубка ) | м | 16 | | 633,97  - | \_\_-\_\_  - | | 10144 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С121-782-  П-С  варіант 2 | Профіль металевий 40х40х2,0 | т | 0,040656 | | 23655,94  - | \_\_-\_\_  - | | 962 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 15562 | 1159 | 138  76 |  | 11,91  0,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 15562 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 14265 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 1235 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 750 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,98 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 338 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **16312** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **16312** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Площадка під дитячий**  **комплекс "Дві Башти"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,14157 | 22551,45  22551,45 | \_\_-\_\_  - | 3193 | 3193 | \_\_-\_\_  - | 261,8000  - | 37,06  - |
| 7 | Е1-166-2 | Засипка вручну котловану піском | 100м3 | 0,0429 | 14017,31  14017,31 | \_\_-\_\_  - | 601 | 601 | \_\_-\_\_  - | 165,2400  - | 7,09  - |
| 8 | С1421-9551-  1 | Пiсок кварцевий | т | 8,0652 | 735,61  - | \_\_-\_\_  - | 5933 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | Е1-134-1 | Ущiльнення піску | 100м3 | 0,0429 | 2847,35  1776,15 | 1071,20  546,06 | 122 | 76 | 46  23 | 18,3600  5,1175 | 0,79  0,22 |
| 10 | Е1-166-4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i  ям, група грунтiв 4 | 100м3 | 0,03432 | 19901,12  19901,12 | \_\_-\_\_  - | 683 | 683 | \_\_-\_\_  - | 234,6000  - | 8,05  - |
| 11 | С1421-9452 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка  М1000 i бiльше | м3 | 3,7752 | 904,79  - | \_\_-\_\_  - | 3416 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | Е1-166-4 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i  ям, група грунтiв 4 | 100м3 | 0,03432 | 19901,12  19901,12 | \_\_-\_\_  - | 683 | 683 | \_\_-\_\_  - | 234,6000  - | 8,05  - |
| 13 | С1421-9471 | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка  М400 | м3 | 3,7752 | 691,72  - | \_\_-\_\_  - | 2611 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними  трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,06864 | 3402,14  2121,51 | 1280,63  652,82 | 234 | 146 | 88  45 | 21,9300  6,1180 | 1,51  0,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *15* | *Е37-8-11* | *Установлення i розбирання опалубки*  *дерев'яної з легких щитiв iз iнвентарним*  *каркасом при подаваннi кранами на*  *гусеничному ходу вантажопiдйомнiстю 50-*  *63 т* | *100м2* | *0,294* | *40225,96*  *20023,25* | *1606,78*  *647,55* | *11826* | *5887* | *472*  *190* | *206,9800*  *5,9294* | *60,85*  *1,74* |
| *16* | *Е42-21-1* | *Улаштування протифiльтрацiйного*  *екрана з полiетиленової плiвки* | *100м2* | *0,429* | *615,49*  *479,83* | *63,95*  *2,82* | *264* | *206* | *27*  *1* | *4,9600*  *0,0258* | *2,13*  *0,01* |
| 17 | & С111-  1720-Б  варіант 1 | Плiвка полiетиленова | рулон | 2 | 824,48  - | \_\_-\_\_  - | 1649 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *18* | *ЕН6-11-11* | *Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок* | *т* | *0,25* | *1636,05*  *1359,63* | *189,14*  *86,33* | *409* | *340* | *47*  *22* | *13,5300*  *0,6150* | *3,38*  *0,15* |
| 19 | С147-4-12  варіант 1 | Стрижнева арматура А-III, дiаметр 12 мм | 100кг | 2,5 | 2771,31  - | \_\_-\_\_  - | 6928 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | & С113-  2088-Б  варіант 1 | Фіксатор Стійка 20х25х30 мм 300 шт | упаковка | 1 | 136,87  - | \_\_-\_\_  - | 137 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | ЕН6-10-1 | Укладання бетону товщиною 100 мм по  перекриттях бетон важкий В 30 (М 400),  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м2 | 0,0429 | 27063,59  2225,02 | 661,78  298,72 | 1161 | 95 | 28  13 | 23,0000  2,1958 | 0,99  0,09 |
| 22 | ЕН6-10-2 | На кожнi 10 мм змiни товщини бетону  додавати або виключати до норми 6-10-1 | 100м2 | 0,429 | 10841,18  701,37 | 318,15  144,46 | 4651 | 301 | 136  62 | 7,2500  1,0445 | 3,11  0,45 |
| 23 | С1424-  11604-2 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В30  [М-400], крупнiсть заповнювача бiльше 40  мм, марка за морозостiйкiстю 250 | м3 | 0,678249 | 2509,61  - | \_\_-\_\_  - | 1702 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | ЕН11-15-7 | Шлiфування бетонних або  металоцементних покриттiв | 100м2 | 0,429 | 9738,14  9319,19 | 208,43  96,54 | 4178 | 3998 | 89  41 | 90,4600  0,9048 | 38,81  0,39 |
| 25 | Е47-3-4 | Очищення дiлянки | 100м2 | 0,429 | 540,93  540,93 | \_\_-\_\_  - | 232 | 232 | \_\_-\_\_  - | 6,1400  - | 2,63  - |
| *26* | *Е13-13-1* | *Грунтування бетонних i обштукатурених*  *поверхонь бiтумною грунтовкою, перший*  *шар* | *100м2* | *0,429* | *841,05*  *797,25* | *6,51*  *2,97* | *361* | *342* | *3*  *1* | *6,6900*  *0,0272* | *2,87*  *0,01* |
| *27* | *ЕН27-65-5* | *Улаштування покриття з фігурних*  *елементів ( з гумової плитки )* | *1000 м2* | *0,0429* | *77125,03*  *70755,60* | *5035,13*  *1367,64* | *3309* | *3035* | *216*  *59* | *670,8600*  *12,3806* | *28,78*  *0,53* |
| 28 | & С1421-  10428-Б  варіант 1 | Плитка гумова | м2 | 46,332 | 585,70  - | \_\_-\_\_  - | 27137 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 29 | & С111-329-  1  варіант 2 | Клей для гумової плитки | кг | 30 | 255,30  - | \_\_-\_\_  - | 7659 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 89079 | 19818 | 1152  457 |  | 206,1  4,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 89079 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 68109 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 20275 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 9965 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 22,56 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3821 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **99044** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **99044** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Огорожа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,  01229919 | 22551,45  22551,45 | \_\_-\_\_  - | 277 | 277 | \_\_-\_\_  - | 261,8000  - | 3,22  - |
| *31* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,*  *00983935*  *2* | *267761,14*  *46671,58* | *14006,68*  *7714,58* | *2635* | *459* | *138*  *76* | *464,4400*  *55,8405* | *4,57*  *0,55* |
| 32 | Е29-177-2 | Установлення металевих закладних  деталей масою до 20 кг | т | 0,040656 | 39340,36  11765,37 | 6,62  2,60 | 1599 | 478 | \_\_-\_\_  - | 117,0800  0,0252 | 4,76  - |
| 33 | С113-1439-6  варіант 1 | Труби з поліетилену , діаметр 315 мм (  незйомна опалубка ) | м | 16 | 633,97  - | \_\_-\_\_  - | 10144 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С111-  1781-1  варіант 1 | Сітка Рабиця 2м\* 10м. Оцинкована (50х50) | рулон | 6 | 778,85  - | \_\_-\_\_  - | 4673 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | & С113-  1865-1  варіант 1 | Заглушка 40х40 | шт | 20 | 3,62  - | \_\_-\_\_  - | 72 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | & С111-793-  М  варіант 1 | Прут металевий D=0.8 | 1 мп | 40 | 9,35  - | \_\_-\_\_  - | 374 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 37 | & С111-795-  1  варіант 1 | Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм ,  натяжний | мп | 215,04 | 3,18  - | \_\_-\_\_  - | 684 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 38 | & С111-  1786-1  варіант 1 | Хомут (скоба) для кріплення (натяжки)  проволоки | шт | 32 | 90,97  - | \_\_-\_\_  - | 2911 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С121-782-  П-С  варіант 2 | Профіль металевий 40х40х2,0 | т | 0,17 | 23655,94  - | \_\_-\_\_  - | 4022 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *40* | *& ЕН6-12-1-*  *Х* | *Зварювання* | *100стик* | *1* | *5583,77*  *4463,36* | *573,93*  *34,34* | *5584* | *4463* | *574*  *34* | *30,4500*  *0,3150* | *30,45*  *0,32* |
| 41 | Е13-16-5 | Грунтування металевих поверхонь за один  раз грунтовкою | 100м2 | 0,0672 | 1750,63  579,89 | 61,84  10,78 | 118 | 39 | 4  1 | 4,8000  0,0992 | 0,32  0,01 |
| *42* | *Е13-26-1* | *Фарбування металевих погрунтованих*  *поверхонь емаллю ЕП-140 2 рази* | *100м2* | *0,0672* | *968,70*  *575,47* | *123,69*  *21,56* | *65* | *39* | *8*  *1* | *4,7000*  *0,1984* | *0,32*  *0,01* |
| 43 | & С111-346-  1  варіант 1 | Емаль акрилова PROFI, Зелена, глянцева,  10 л | шт | 0,2 | 2655,52  - | \_\_-\_\_  - | 531 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *44* | *Е7-24-9* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *висотою до 2,2 м* | *100м* | *0,512* | *54832,90*  *34103,72* | *13969,35*  *6318,88* | *28074* | *17461* | *7152*  *3235* | *323,3500*  *46,4975* | *165,56*  *23,81* |
| *45* | *& Е9-75-2-1* | *Виготовлення брами розпашної* | *шт* | *2* | *24165,18*  *18779,20* | *4623,26*  *505,34* | *48330* | *37558* | *9247*  *1011* | *176,0000*  *4,1760* | *352*  *8,35* |
| 46 | С1515-23  варіант 1 | Замок висячий стрiлковий 105-00-00 СБ | шт | 2 | 204,10  - | \_\_-\_\_  - | 408 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 110501 | 60774 | 17123  4358 |  | 561,2  33,05 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 110501 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 32604 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 65132 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 29212 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 60,23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10196 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **139713** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **139713** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Дитячі та дорослі комплекси (**  **устаткування та монтаж )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | & С113-17-  1Х  варіант 1 | Дитячий комплекс ЄВРОПАРК СТАНДАРТ  ДВІ БАШТИ (ненакритий) | шт | 1 | 51871,00  - | \_\_-\_\_  - | 51871 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 48 | & С113-17-  1Х  варіант 4 | Дитячий комплекс Пісочниця ДМК-72  ДИТЯЧИЙ СВІТ МАЙДАНЧИК PE-16 | шт | 1 | 11576,03  - | \_\_-\_\_  - | 11576 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 49 | & С113-17-  1Х  варіант 5 | Лавка садово-паркова ЄП, зі спинкою | шт | 2 | 5123,00  - | \_\_-\_\_  - | 10246 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | & С113-17-  1Х  варіант 7 | Урна садово-паркова ЄВРОПАРК МАЛА, на  ніжках | шт | 2 | 941,87  - | \_\_-\_\_  - | 1884 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 51 | & С113-17-  1Х  варіант 6 | Спортивний комплекс ЄВРОПАРК МІНІ №3 | шт | 1 | 10664,25  - | \_\_-\_\_  - | 10664 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 52 | & С113-17-  1Х  варіант 8 | Гойдалка-балансир KIDIGO КЛАСІК 12-3-  02.1/3-6 | шт | 1 | 6134,53  - | \_\_-\_\_  - | 6135 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 53 | & С113-17-  1Х  варіант 9 | Бруси ЄВРОПАРК КЛАСИЧНІ, дворівневі | шт | 1 | 6634,25  - | \_\_-\_\_  - | 6634 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 54 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,  02521334 | 22551,45  22551,45 | \_\_-\_\_  - | 569 | 569 | \_\_-\_\_  - | 261,8000  - | 6,6  - |
| *55* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *загального призначення об'ємом до 5 м3* | *100м3* | *0,*  *02521334* | *267761,14*  *46671,58* | *14006,68*  *7714,58* | *6751* | *1177* | *353*  *195* | *464,4400*  *55,8405* | *11,71*  *1,41* |
| 56 | Е29-177-2 | Установлення металевих закладних  деталей масою до 20 кг | т | 0,09922 | 39340,36  11765,37 | 6,62  2,60 | 3903 | 1167 | 1  - | 117,0800  0,0252 | 11,62  - |
| 57 | С113-1439-6  варіант 1 | Труби з поліетилену , діаметр 315 мм (  незйомна опалубка ) | м | 41 | 633,97  - | \_\_-\_\_  - | 25993 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 58 | & С121-782-  П-С  варіант 2 | Профіль металевий 40х40х2,0 | т | 0,104181 | 23655,94  - | \_\_-\_\_  - | 2464 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 138690 | 2913 | 354  195 |  | 29,93  1,41 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 138690 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 135423 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3108 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1874 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,96 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 839 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **140564** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **140564** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 353832 | 84664 | 18767  5086 |  | 809,14  39,02 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 353832 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 250401 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 89750 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 41800 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 89,73 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15194 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **395632** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **395632** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **937,89** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **104944** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |