******

01.09.2021 р.

**Комерційна пропозиція**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Назва | Кількість  | Ціна | Сума, грн. |
| 1 | **Крісло-ліжко для приймання пологів LM-01.5** Виробник: Famed (Польща)Крісла-ліжка для допомоги під час пологів призначені для акушерсько-гінекологічних відділень, пацієнткам на всіх етапах пологів (передпологовий, пологи, післяпологовий періоди). | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | **Ліжко функціональне з електричним регулюванням висоти та нахилу секцій ЛФ-14 з матрацем**https://viola.net.ua/image/cache/catalog/1-mebel/1-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%84-14-1000x1000.jpgКомплект: ліжко, матрац водонепроникний, боковини, підставка під судно, тримачопорний вставний Функціональне ліжко ЛФ-14 (чотирисекційне).Повністю електричне регулювання окремих секцій та вериткального положення.В якості силових агрегатів підйому використовується електричний актуатор фірми Linak.Регулювання висоти ложе по вертикалі (482-785 мм) забезпечує комфортні умови для пацієнта і роботи для персоналу.Ліжко укомплектоване матрацом, бічними огорожами, підставкою під судно.Кут підйому секції голови 0-61° . Кут підйому секції для ніг 55 °.Довжина - 2365 ммШирина - 940 ммВисота - 872-1172 ммВисота до рівня ложе - 482-785 мм | 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 3 | **Крісло гінекологічне КС-2РЕ**Кресло гинекологическое**Комплект поставки**Крісло оглядове - 1штЛоток - 1штПідставка - 1штПаспорт - 1штПідлокітник для внутрішньовенних ін’єкцій 1 шт**Технічні характеристики**Максимальне навантаження, кг 90Довжина спинки, мм 780Ширина спинки, мм 570Довжина сидіння, мм 500Ширина сидіння, мм 570Габаритна довжина, мм 1300Посадкова висота, мм 630-1000Габаритна висота, мм 1290-1600Кут нахилу спинки, град. 10 - 85Кут нахилу сидіння, град. 0 - 20Напруга, В 150-240 | 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 4 | **Крісло гінекологічне КрГ-2**Крісло гінекологічне КрГ-2Довжина в розкладеному вигляді - 1820 ммНижнє положення крісла - 635 ммВерхнє положення крісла - 935 ммТренделенбург - 20°Зворотній Тренделенбург - 15°Габарити спинної секції:Довжина - 950 ммШирина - 600 ммГлибина - 320 ммБезпечне робоче навантаження  до 150 кг• Висота регулюється електропідйомником - від 635мм до 935мм• Нахил спинки регулюється за допомогою електродвигуна - 0-90°• Нахил сидіння регулюється за допомогою системи газліфт - 15° вниз, 15° вгору, що забезпечує положення Тренделенбурга та положення Фовлера.• Комплектується лотком для збору медичних відходів.• Підлокітники регулюються        - вперед- назад        - по висоті        - в сторони        - підколінники мають регулюємий кут нахилу | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Всього: | 525.360,00 |