******

01.09.2021 р.

**Комерційна пропозиція**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Назва | Кількість | Ціна | Сума, грн. |
| 1 | **Крісло-ліжко для приймання пологів LM-01.5**    Виробник: Famed (Польща)  Крісла-ліжка для допомоги під час пологів призначені для акушерсько-гінекологічних відділень, пацієнткам на всіх етапах пологів (передпологовий, пологи, післяпологовий періоди). | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | **Ліжко функціональне з електричним регулюванням висоти та нахилу секцій ЛФ-14 з матрацем** https://viola.net.ua/image/cache/catalog/1-mebel/1-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%84-14-1000x1000.jpg Комплект: ліжко, матрац водонепроникний, боковини, підставка під судно, тримачопорний вставний Функціональне ліжко ЛФ-14 (чотирисекційне).  Повністю електричне регулювання окремих секцій та вериткального положення.  В якості силових агрегатів підйому використовується електричний актуатор фірми Linak.  Регулювання висоти ложе по вертикалі (482-785 мм) забезпечує комфортні умови для пацієнта і роботи для персоналу.  Ліжко укомплектоване матрацом, бічними огорожами, підставкою під судно.  Кут підйому секції голови 0-61° . Кут підйому секції для ніг 55 °.  Довжина - 2365 мм  Ширина - 940 мм  Висота - 872-1172 мм  Висота до рівня ложе - 482-785 мм | 3 | 51.120,00 | 153.360,00 |
| 3 | **Крісло гінекологічне КС-2РЕ** Кресло гинекологическое  **Комплект поставки**  Крісло оглядове - 1шт  Лоток - 1шт  Підставка - 1шт  Паспорт - 1шт  Підлокітник для внутрішньовенних ін’єкцій 1 шт  **Технічні характеристики**  Максимальне навантаження, кг 90  Довжина спинки, мм 780  Ширина спинки, мм 570  Довжина сидіння, мм 500  Ширина сидіння, мм 570  Габаритна довжина, мм 1300  Посадкова висота, мм 630-1000  Габаритна висота, мм 1290-1600  Кут нахилу спинки, град. 10 - 85  Кут нахилу сидіння, град. 0 - 20  Напруга, В 150-240 | 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 4 | **Крісло гінекологічне КрГ-2** Крісло гінекологічне КрГ-2  Довжина в розкладеному вигляді - 1820 мм Нижнє положення крісла - 635 мм Верхнє положення крісла - 935 мм Тренделенбург - 20° Зворотній Тренделенбург - 15° Габарити спинної секції: Довжина - 950 мм Ширина - 600 мм Глибина - 320 мм Безпечне робоче навантаження  до 150 кг  • Висота регулюється електропідйомником - від 635мм до 935мм • Нахил спинки регулюється за допомогою електродвигуна - 0-90° • Нахил сидіння регулюється за допомогою системи газліфт - 15° вниз, 15° вгору, що забезпечує положення Тренделенбурга та положення Фовлера. • Комплектується лотком для збору медичних відходів. • Підлокітники регулюються         - вперед- назад         - по висоті         - в сторони         - підколінники мають регулюємий кут нахилу | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Всього: | | | | 525.360,00 |