**Операційні столивиробництва BrightfieldHealthcare(Швеція)**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційнийрентген прозорийгідро-механічний TS-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**03Стіл операційний TS-1, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.***Технічні характеристики:***- Регулювання висоти : 680 – 920 мм.- Довжина панелі столу: 1960 мм- Ширина панелі столу: 500 мм.- Регулювання головної секції: ±40º- Регулювання продолного нахилу (Тренделенбург та зворотнійТренделенбург): ±20º- Регулювання бокових нахилів:±17º- Регулювання спинної секції: +75º/-15º- Опускання ножної секції: 90º- Підйом тазової секції: 100 мм- Номінальне навантаження на стіл: 150 кг- Вага столу: 150 кг.- Стіл повністю рентген прозорий***Пристосування що входять в комплект поставки:***1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт.***
2. ***Бокові упори для тіла – 2 шт.***
3. ***Рукотримачі – 2 шт.***
4. ***Ремінь для фіксації тіла – 1 шт.***
5. ***Анестезіологічний екран – 1 шт.***

*Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш.* | **135 000,00** |
| ***Загальна вартість:*** | **135 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційний рентген прозорий гідро-механічний TY-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**01Стіл операційний TY-1, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.***Технічні характеристики:***- Регулювання висоти: 680 – 1010 мм.- Довжина панелі столу: 2010 мм- Ширина панелі столу: 500 мм.- Регулювання головної секції: ±60º- Регулювання продолного нахилу (Тренделенбург та зворотнійТренделенбург): ±25º- Регулювання бокових нахилів:±20º- Регулювання спинної секції: +75º/-15º- Опускання ножної секції: 90º- Кут розведення ножної секції: 180º- Підйом тазової секції: 110 мм- Кут регулювання панелі столу: 360º- Номінальне навантаження на стіл: 180 кг- Вага столу: 180 кг- Стіл повністю рентген прозорий***Пристосування що входять в комплект поставки:***1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт.***
2. ***Бокові упори для тіла – 2 шт.***
3. ***Рукотримачі – 2 шт.***
4. ***Ремінь для фіксації тіла – 1 шт.***
5. ***Анестезіологічний екран – 1 шт.***

*Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш.* | **195 000,00** |
| ***Загальна вартість:*** | **195 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційний рентген прозорий електричний TDY-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**06Стіл операційний TDY-1 з вбудованим нирковим валиком та зсувом панелі, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.***Технічні характеристики:***- Джерело живлення: 220В, 50 Гц- Регулювання висоти: 700 – 1000 мм.- Довжина та ширина панелі столу: 2200 мм/550 мм.- Регулювання головної секції: +45º/-90º- Регулювання продольного нахилу (Тренделенбург та зворотній Тренделенбург): ±25º- Регулювання бокових нахилів:±20º- Регулювання спинної секції: +75º/-20º- Регулювання ножної секції: -90º/+15º- Кут розведення ножної секції: 180º- Підйом тазової секції: 120 мм- Зсув панелі столу: 300 мм.- Підйом ниркового валику: 120 мм.- Номінальне навантаження на стіл: 150 кг- Вага столу: 180 кг- Стіл повністю рентген прозорий***Пристосування що входять в комплект поставки:***1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт. 2. Бокові упори для тіла – 2 шт.***
2. ***Рукотримачі – 2 шт. 4. Упори для плечей – 2 шт.***

***5.Анестезіологічний екран – 1 шт. 6. Пульт управління – 1 шт.****Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш* | **308 000,00****\*3** |
| ***Загальна вартість:*** | **308 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Комплекти пристосувань для ортопедії та травматології:** 1006Ортопедичне приставка застосовується до всіх столів виробництва BrightfieldHealthcare.*Стіл з ортопедичною приставкою характеризується оптимальними технічними функціями:**• зручний, без перешкод, підхід хірурга до операційного поля;**• точність і рівномірність процедури розтягування;**• регулювання по висоті положення механізму витяжки (ортопедичні черевики і вузол натягу);**• зручність доступу в процесі дезінфекції до оброблюваних поверхонь;**• конструкції з нержавіючої сталі;**• універсальна конструкція приставки: телескопічні направляючі з двома шарнірами кріплення, що забезпечує можливість розвороту їх уздовж столу не знімаючи при необхідності проведення на столі операцій в інших областях хірургії.****Технічні характеристики:***- Висота: ≤800 мм- Діапазон підйому: ≥350 мм- Тяговий діапазон: ≥190 мм- Кут тяговості: обертання (вгору і вниз): 120°- Горизонтальне обертання: 360 °- Горизонтальне регулювання конструкції: ≥180 °- Розширювана настройка (вперед і назад): ≥400 мм- Діапазон регулювання підйому бічної рами: ≥200 мм  | Столик ортопедичний для операцій на кисті |
| **Комплект пристосувань для ортопедії та травматології, 1006**1006 | **153 600,00** |
| **Комплект пристосувань для ортопедії та травматології, 1005** | **75 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие условия коммерческого предложения: Цены:**  | Цены указаны в гривнах состоянием на 11.08.2020  |
| **Условия оплаты:**  | 100% авансовый платеж, или иное по договоренности с покупателем  |
| **Срок поставки:**  | 10 рабочих дней от даты выполнения условий оплаты |
| **Условия поставки:**  | DDP, г. Указанный заказчиком  |
| **Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов работе с Оборудованием:**  | Включены в стоимость оборудования  |
| **Срок гарантийного обслуживания**  | 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию  |
| **Срок послегарантийного и сервисного обслуживания:**  | Согласно сервисного договора  |