**Операційні столивиробництва BrightfieldHealthcare(Швеція)**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційнийрентген прозорийгідро-механічний TS-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**  03  Стіл операційний TS-1, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.  ***Технічні характеристики:***  - Регулювання висоти : 680 – 920 мм.  - Довжина панелі столу: 1960 мм  - Ширина панелі столу: 500 мм.  - Регулювання головної секції: ±40º  - Регулювання продолного нахилу (Тренделенбург та зворотнійТренделенбург): ±20º  - Регулювання бокових нахилів:±17º  - Регулювання спинної секції: +75º/-15º  - Опускання ножної секції: 90º  - Підйом тазової секції: 100 мм  - Номінальне навантаження на стіл: 150 кг  - Вага столу: 150 кг.  - Стіл повністю рентген прозорий  ***Пристосування що входять в комплект поставки:***   1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт.*** 2. ***Бокові упори для тіла – 2 шт.*** 3. ***Рукотримачі – 2 шт.*** 4. ***Ремінь для фіксації тіла – 1 шт.*** 5. ***Анестезіологічний екран – 1 шт.***   *Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш.* | **135 000,00** |
| ***Загальна вартість:*** | **135 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційний рентген прозорий гідро-механічний TY-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**  01  Стіл операційний TY-1, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.  ***Технічні характеристики:***  - Регулювання висоти: 680 – 1010 мм.  - Довжина панелі столу: 2010 мм  - Ширина панелі столу: 500 мм.  - Регулювання головної секції: ±60º  - Регулювання продолного нахилу (Тренделенбург та зворотнійТренделенбург): ±25º  - Регулювання бокових нахилів:±20º  - Регулювання спинної секції: +75º/-15º  - Опускання ножної секції: 90º  - Кут розведення ножної секції: 180º  - Підйом тазової секції: 110 мм  - Кут регулювання панелі столу: 360º  - Номінальне навантаження на стіл: 180 кг  - Вага столу: 180 кг  - Стіл повністю рентген прозорий  ***Пристосування що входять в комплект поставки:***   1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт.*** 2. ***Бокові упори для тіла – 2 шт.*** 3. ***Рукотримачі – 2 шт.*** 4. ***Ремінь для фіксації тіла – 1 шт.*** 5. ***Анестезіологічний екран – 1 шт.***   *Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш.* | **195 000,00** |
| ***Загальна вартість:*** | **195 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Стіл операційний рентген прозорий електричний TDY-1, з комплектом пристосувань для загальної хірургії та гінекології/урології**  06  Стіл операційний TDY-1 з вбудованим нирковим валиком та зсувом панелі, призначений для розміщення і забезпечення оптимального положення пацієнта при проведенні хірургічних операцій, обстежень і перев'язок в медичних установах. Легкість в управлінні, можливість регулювань в широких межах дозволяє забезпечувати хворому необхідне положення. Стіл використовується для: загальної хірургії, абдомінальної хірургії, лапароскопії, гінекології та акушерства, офтальмології та оториноларингології, урології, проктології та ортопедії.  ***Технічні характеристики:***  - Джерело живлення: 220В, 50 Гц  - Регулювання висоти: 700 – 1000 мм.  - Довжина та ширина панелі столу: 2200 мм/550 мм.  - Регулювання головної секції: +45º/-90º  - Регулювання продольного нахилу (Тренделенбург та зворотній Тренделенбург): ±25º  - Регулювання бокових нахилів:±20º  - Регулювання спинної секції: +75º/-20º  - Регулювання ножної секції: -90º/+15º  - Кут розведення ножної секції: 180º  - Підйом тазової секції: 120 мм  - Зсув панелі столу: 300 мм.  - Підйом ниркового валику: 120 мм.  - Номінальне навантаження на стіл: 150 кг  - Вага столу: 180 кг  - Стіл повністю рентген прозорий  ***Пристосування що входять в комплект поставки:***   1. ***Ноготримачі (Гепеля) – 2 шт. 2. Бокові упори для тіла – 2 шт.*** 2. ***Рукотримачі – 2 шт. 4. Упори для плечей – 2 шт.***   ***5.Анестезіологічний екран – 1 шт. 6. Пульт управління – 1 шт.***  *Опціонально: комплект пристосувань для травматології та ортопедії, проктології, лор, офтальмології, нейрохіругії та інш* | **308 000,00**  **\*3** |
| ***Загальна вартість:*** | **308 000,00** |
| **НАЙМЕНУВАННЯВИРОБУ** | **Ціна з ПДВ в ГРН.** |
| **Комплекти пристосувань для ортопедії та травматології:**  1006  Ортопедичне приставка застосовується до всіх столів виробництва BrightfieldHealthcare.  *Стіл з ортопедичною приставкою характеризується оптимальними технічними функціями:*  *• зручний, без перешкод, підхід хірурга до операційного поля;*  *• точність і рівномірність процедури розтягування;*  *• регулювання по висоті положення механізму витяжки (ортопедичні черевики і вузол натягу);*  *• зручність доступу в процесі дезінфекції до оброблюваних поверхонь;*  *• конструкції з нержавіючої сталі;*  *• універсальна конструкція приставки: телескопічні направляючі з двома шарнірами кріплення, що забезпечує можливість розвороту їх уздовж столу не знімаючи при необхідності проведення на столі операцій в інших областях хірургії.*  ***Технічні характеристики:***  - Висота: ≤800 мм  - Діапазон підйому: ≥350 мм  - Тяговий діапазон: ≥190 мм  - Кут тяговості: обертання (вгору і вниз): 120°  - Горизонтальне обертання: 360 °  - Горизонтальне регулювання конструкції: ≥180 °  - Розширювана настройка (вперед і назад): ≥400 мм  - Діапазон регулювання підйому бічної рами: ≥200 мм | Столик ортопедичний для операцій на кисті |
| **Комплект пристосувань для ортопедії та травматології, 1006**  1006 | **153 600,00** |
| **Комплект пристосувань для ортопедії та травматології, 1005** | **75 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие условия коммерческого предложения: Цены:** | Цены указаны в гривнах состоянием на 11.08.2020 |
| **Условия оплаты:** | 100% авансовый платеж, или иное по договоренности с покупателем |
| **Срок поставки:** | 10 рабочих дней от даты выполнения условий оплаты |
| **Условия поставки:** | DDP, г. Указанный заказчиком |
| **Доставка, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов работе с Оборудованием:** | Включены в стоимость оборудования |
| **Срок гарантийного обслуживания** | 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию |
| **Срок послегарантийного и сервисного обслуживания:** | Согласно сервисного договора |