|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Ремонт вхідного блоку в ліцей №75 |
| Ліцей 75 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Ремонт вхідного блоку в ліцеї №75 імені Лесі Українки ЛМР** |
| **Ремонтні роботи** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 328,29503 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,74201 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 152,86105 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “8 вересня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв з керамiчних плиток | 100м2 | 1,9275 | 8998,868998,86 | \_\_-\_\_ -  | 17345,3 | 17345,3 | \_\_-\_\_ -  | 111,3720 -  | 214,67 -  |
| 2 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною20 мм по бетоннiй основi площею понад 20м2 | 100м2 | 1,9275 | 8894,866231,62 | \_\_-\_\_ -  | 17144,84 | 12011,45 | \_\_-\_\_ -  | 77,1240 -  | 148,66 -  |
| 3 | РН7-17-9к=10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шаруцементної стяжки додавати або виключати(товщина 100мм) | 100м2 | 1,9275 | 8752,442094,34 | \_\_-\_\_ -  | 16870,33 | 4036,84 | \_\_-\_\_ -  | 25,9200 -  | 49,96 -  |
| 4 | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрiшнiхметалевих трубчастих iнвентарнихриштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,9 | 13801,1911489,49 | \_\_-\_\_ -  | 26222,26 | 21830,03 | \_\_-\_\_ -  | 140,4240 -  | 266,81 -  |
| 5 | РН13-15-5стосовно | Розбирання облицювання стiн | 100м2 | 0,48 | 6754,766754,76 | \_\_-\_\_ -  | 3242,28 | 3242,28 | \_\_-\_\_ -  | 89,1600 -  | 42,8 -  |
| 6 | РН11-30-1 | Вирівнювання відкосів колон та балок | 100м2 | 0,5 | 42429,6934890,25 | \_\_-\_\_ -  | 21214,85 | 17445,13 | \_\_-\_\_ -  | 360,6600 -  | 180,33 -  |
| 7 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стінрозчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | 100 м2 | 0,48 | 6556,574326,49 | \_\_-\_\_ -  | 3147,15 | 2076,72 | \_\_-\_\_ -  | 47,4240 -  | 22,76 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | ЕН15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожнийшар товщиною 0,5 мм додавати абовилучати | 100 м2 | 0,48 | 3040,432292,43 | \_\_-\_\_ -  | 1459,41 | 1100,37 | \_\_-\_\_ -  | 25,1280 -  | 12,06 -  |
| 9 | РН12-49-1 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн (класеммісій М11 | 100м2 | 0,98 | 10177,022704,38 | \_\_-\_\_ -  | 9973,48 | 2650,29 | \_\_-\_\_ -  | 31,4280 -  | 30,8 -  |
| 10 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плитокклас стирання 5 розмір 600х600 | 100м2 | 1,9275 | 46230,3116448,16 | \_\_-\_\_ -  | 89108,92 | 31703,83 | \_\_-\_\_ -  | 186,7200 -  | 359,9 -  |
| 11 | РН7-31-4 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100м | 0,328 | 7081,123715,88 | \_\_-\_\_ -  | 2322,61 | 1218,81 | \_\_-\_\_ -  | 41,1960 -  | 13,51 -  |
| 12 | ЕН15-76-1 | Влаштування натяжних стель | 100м2 | 1,9 | 36892,2414451,24 | \_\_-\_\_ -  | 70095,26 | 27457,36 | \_\_-\_\_ -  | 167,9400 -  | 319,09 -  |
| 13 | С311-30-Мваріант 1 | Перевезення сміття до 30 км | т | 15 | 180,00 -  | 180,0014,21 | 2700 |  -  | 2700213,15 | \_\_-\_\_0,4110 | \_\_-\_\_6,17 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 280846,69 | 142118,41 | 2700213,15 |   | 1661,356,17 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 280846,69 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 136028,28 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 142331,56 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 47448,34 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 74,49 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10529,49 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **328295,03** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **328295,03** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1742,01** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **152861,05** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |