|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт вхідного блоку в ліцей №75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ліцей 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Ремонт вхідного блоку в ліцеї №75 імені Лесі Українки ЛМР** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонтні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 328,29503 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,74201 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 152,86105 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,5 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “8 вересня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв з керамiчних плиток | 100м2 | 1,9275 | | 8998,86  8998,86 | \_\_-\_\_  - | | 17345,3 | 17345,3 | \_\_-\_\_  - | | 111,3720  - | | 214,67  - |
| 2 | | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетоннiй основi площею понад 20  м2 | 100м2 | 1,9275 | | 8894,86  6231,62 | \_\_-\_\_  - | | 17144,84 | 12011,45 | \_\_-\_\_  - | | 77,1240  - | | 148,66  - |
| 3 | | РН7-17-9  к=10 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати  (товщина 100мм) | 100м2 | 1,9275 | | 8752,44  2094,34 | \_\_-\_\_  - | | 16870,33 | 4036,84 | \_\_-\_\_  - | | 25,9200  - | | 49,96  - |
| 4 | | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,9 | | 13801,19  11489,49 | \_\_-\_\_  - | | 26222,26 | 21830,03 | \_\_-\_\_  - | | 140,4240  - | | 266,81  - |
| 5 | | РН13-15-5  стосовно | Розбирання облицювання стiн | 100м2 | 0,48 | | 6754,76  6754,76 | \_\_-\_\_  - | | 3242,28 | 3242,28 | \_\_-\_\_  - | | 89,1600  - | | 42,8  - |
| 6 | | РН11-30-1 | Вирівнювання відкосів колон та балок | 100м2 | 0,5 | | 42429,69  34890,25 | \_\_-\_\_  - | | 21214,85 | 17445,13 | \_\_-\_\_  - | | 360,6600  - | | 180,33  - |
| 7 | | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] | 100 м2 | 0,48 | | 6556,57  4326,49 | \_\_-\_\_  - | | 3147,15 | 2076,72 | \_\_-\_\_  - | | 47,4240  - | | 22,76  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | ЕН15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний  шар товщиною 0,5 мм додавати або  вилучати | 100 м2 | 0,48 | 3040,43  2292,43 | \_\_-\_\_  - | 1459,41 | 1100,37 | \_\_-\_\_  - | 25,1280  - | 12,06  - |
| 9 | РН12-49-1 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн (клас  еммісій М11 | 100м2 | 0,98 | 10177,02  2704,38 | \_\_-\_\_  - | 9973,48 | 2650,29 | \_\_-\_\_  - | 31,4280  - | 30,8  - |
| 10 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток  клас стирання 5 розмір 600х600 | 100м2 | 1,9275 | 46230,31  16448,16 | \_\_-\_\_  - | 89108,92 | 31703,83 | \_\_-\_\_  - | 186,7200  - | 359,9  - |
| 11 | РН7-31-4 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | 100м | 0,328 | 7081,12  3715,88 | \_\_-\_\_  - | 2322,61 | 1218,81 | \_\_-\_\_  - | 41,1960  - | 13,51  - |
| 12 | ЕН15-76-1 | Влаштування натяжних стель | 100м2 | 1,9 | 36892,24  14451,24 | \_\_-\_\_  - | 70095,26 | 27457,36 | \_\_-\_\_  - | 167,9400  - | 319,09  - |
| 13 | С311-30-М  варіант 1 | Перевезення сміття до 30 км | т | 15 | 180,00  - | 180,00  14,21 | 2700 | - | 2700  213,15 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  6,17 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 280846,69 | 142118,41 | 2700  213,15 |  | 1661,35  6,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 280846,69 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 136028,28 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 142331,56 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 47448,34 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 74,49 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 10529,49 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **328295,03** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **328295,03** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1742,01** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **152861,05** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |