|  |
| --- |
| Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові  |
|   |
| **Форма № 1а** |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**на Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю, грн. | у тому числі: |
| відпускнаціна, грн. | транспортнаскладова, грн. | Заготівель-но-склад-ські вит-рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 1417,32 | 80,80 |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,0 |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | люд.-год. | 31,12 | 100,43 |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  будівельного сміття | люд.-год. | 31,12 | 100,43 |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда працівників, заробітна плата яких  передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 157,73 | 140,71 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 1606,17 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |
| 7 | +СН206-337варіант 2 | Екскаватор  | маш-год | 15,29673 | 500,00 |   |   |   |
| 8 | +СН206-337варіант 3 | Навантажувач | маш-год | 2,35653 | 450,00 |   |   |   |
| 9 | +СН212-906варіант 1 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 4 т | маш-год | 9,5645 | 450,00 |   |   |   |
| 10 | С311-10 |  Перевезення грунту до 10 км | т | 161,875 | 75,91 |   |   |   |
| 11 | С311-10-М |  Перевезення сміття до 10 км | т | 31,4 | 84,12 |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |   |   |   |   |   |   |
| 12 | +С1412-859варіант 1 | Поребрик 8 см | м | 47 | 78,18 | 72,50 | 5,68 |  -  |
| 13 | +С1416-8684варіант 1 | Каменi бортовi | шт | 26 | 175,43 | 130,00 | 45,43 |  -  |
| 14 | +С1421-9453варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 20-40 мм | м3 | 81,03 | 900,45 | 800,00 | 100,45 |  -  |
| 15 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 40,7 | 521,76 | 210,00 | 311,76 |  -  |
| 16 | +С1421-10634варіант 1 | ЦПС | м3 | 20,461 | 1291,76 | 980,00 | 311,76 |  -  |
| 17 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 3,931 | 1605,03 | 1100,00 | 505,03 |  -  |
| 18 | +С1426-11789варіант 6 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина 60 мм | м2 | 373,7 | 223,29 | 190,60 | 32,69 |  -  |
| 19 | +С1429-110 | Земля рослинна | м3 | 81 | 676,11 | 430,00 | 246,11 |  -  |
| 20 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,108 | 28453,45 | 28434,22 | 19,23 |  -  |
|   |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
|  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 вересня 2020 p. |
|   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |