|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові |
| . |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові** |
| **Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 475,563 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,60617 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 139,839 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “9 вересня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт для урахування впливуумов виконання будiвельнихpобiт=1,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Демонтажні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних**покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,185* | *15439,78**15439,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2856* | *2856* | *\_\_-\_\_* *-*  | *210,7820* *-*  | *38,99* *-*  |
| *2* | *РН18-30-1**к=0,8* | *Демонтаж бетонних поребрикiв* | *м* | *47* | *91,78**91,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4314* | *4314* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,1616* *-*  | *54,6* *-*  |
| *3* | *РН18-2-1* | *Розбирання бортових каменiв* | *100м* | *0,26* | *8220,26**8220,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2137* | *2137* | *\_\_-\_\_* *-*  | *112,2220* *-*  | *29,18* *-*  |
| 4 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,314 | 3885,70266,70 | 3619,00 -  | 1220 | 84 | 1136 -  | 3,6410 -  | 1,14 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 31,4 | 84,12 -  | 84,1216,17 | 2641 |  -  | 2641508 | \_\_-\_\_0,1610 | \_\_-\_\_5,06 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 13168 | 9391 | 3777508 |   | 123,915,06 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 13168 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9899 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 5187 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 15,48 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2178 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **18355** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **18355** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Улаштування покриття**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *6* | *РН18-12-7* | *Улаштування дорожнiх корит коритного**профiлю з застосуванням екскаваторiв,**глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *3,7* | *2058,13**298,13* | *1760,00* *-*  | *7615* | *1103* | *6512* *-*  | *4,0700* *-*  | *15,06* *-*  |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 161,875 | 75,91 -  | 75,9116,17 | 12288 |  -  | 122882618 | \_\_-\_\_0,1610 | \_\_-\_\_26,06 |
| *8* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з пiску* | *100м3* | *0,37* | *62416,66**2157,01* | *2866,05* *-*  | *23094* | *798* | *1060* *-*  | *28,6000* *-*  | *10,58* *-*  |
| *9* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз щебеню* | *100м2* | *3,7* | *20676,68**3845,60* | *1163,25* *-*  | *76504* | *14229* | *4304* *-*  | *48,2570* *-*  | *178,55* *-*  |
| *10* | *РН18-47-2**к=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1**(до товщини 15 см)* | *100м2* | *3,7* | *4309,75**257,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *15946* | *954* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3,2340* *-*  | *11,97* *-*  |
| *11* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних**фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *3,7* | *18835,59**11692,16* | *\_\_-\_\_* *-*  | *69692* | *43261* | *\_\_-\_\_* *-*  | *131,8020* *-*  | *487,67* *-*  |
| 12 | С1426-11789варіант 6 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi , товщина60 мм | м2 | 373,7 | 223,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 83443 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *13* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *47* | *196,58**114,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9239* | *5392* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,4520* *-*  | *68,24* *-*  |
| 14 | С1412-859варіант 1 | Поребрик 8 см | м | 47 | 78,18 -  | \_\_-\_\_ -  | 3674 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *15* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних**i залiзобетонних при iнших видах**покриттiв* | *100м* | *0,26* | *20517,34**11047,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5335* | *2872* | *\_\_-\_\_* *-*  | *138,6330* *-*  | *36,04* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | С1416-8684варіант 1 | Каменi бортовi | шт | 26 | 175,43 -  | \_\_-\_\_ -  | 4561 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | РН18-97-4 | Пiдготовка ґрунту для влаштування газонiввручну з внесенням рослинної землi | 100м2 | 5,4 | 16073,585931,93 | \_\_-\_\_ -  | 86797 | 32032 | \_\_-\_\_ -  | 79,4420 -  | 428,99 -  |
| *18* | *РН18-97-6* | *Посiв газонiв партерних, мавританських**та звичайних вручну* | *100м2* | *5,4* | *1400,08**831,01* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7560* | *4487* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10,4280* *-*  | *56,31* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 405748 | 105128 | 241642618 |   | 1293,4126,06 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 405748 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 276456 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 107746 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 51460 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 142,25 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20016 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **457208** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **457208** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 418916 | 114519 | 279413126 |   | 1417,3231,12 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 418916 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 276456 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 117645 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 56647 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 157,73 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 22194 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **475563** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **475563** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1606,17** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **139839** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |