|  |  |
| --- | --- |
|   | *Додаток Д ( Е ) довідковий**до ДБН А.2.2-3:2014**затверджений Наказом**Мінрегіонбуду України**від 04.06.2014 № 163* |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Інтерактивний приймальний покій КНП "Львівська1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 2-1-1 на Інтерактивний приймальний покій КНП "Львівська1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 58,3 |   |
| 2 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток |  м2 | 102 |   |
| 3 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм |  м2 | 58,3 |   |
| 4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 58,3 |   |
| 5 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованiоднокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 600х600 |  м2 | 58,883 |   |
| 6 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11  |  кг | 378,95 |   |
| 7 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР  |  кг | 23,6698 |   |
| 8 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт |  м2 | 102 |   |
| 9 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішньогооблицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] беззавалу |  м2 | 103,02 |   |
| 10 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  кг | 663 |   |
| 11 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР |  кг | 41,412 |   |
| 12 | Улаштування сапожка висотою 100 мм з плитоккерамiчних |  м | 30 |   |
| 13 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  м2 | 58,3 |   |
| 14 | Профiлі металеві оцинковані CD 28/27 |  м | 221,54 |   |
| 15 | Профiлі кутник 19х24 |  м | 62,964 |   |
| 16 | Підвіски в комплекті, тяга підвісу |  шт | 47 |   |
| 17 | Дюбель металевий 6х40 мм |  шт. | 174 |   |
| 18 | З'єднувач профілів типу "краб" |  шт | 47 |   |
| 19 | Саморізи 3,5х9,5 |  шт | 350 |   |
| 20 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  м2 | 56,14 |   |
| 21 | Плити стельові 600х600мм |  м2 | 56,14 |   |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 6 |   |
| 23 | Знімання дверних полотен |  м2 | 13,69 |   |
| 24 | Знімання наличників |  м | 60 |   |
| 25 | Демонтаж вимикачів, розеток |  шт | 10 |   |
| 26 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  шт | 5 |   |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 3,69 |   |
| 28 | Блоки двернi металопластикові |  м2 | 3,69 |   |
| 29 | Піна монтажна |  шт | 2 |   |
| 30 | Турбо-шурупи |  шт | 16 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах |  м2 | 9,744 |   |
| 32 | Двері внутрішні металопластикові з фрамугамидвохтворчасті з ручними замками (12\*2,03) |  шт | 4 |   |
| 33 | Піна монтажна |  шт | 3 |   |
| 34 | Турбо-шурупи |  шт | 32 |   |
|   | Локальний кошторис 2-1-2 на Меблі, устаткування |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 35 | Монітор. |  шт | 7 |   |
| 36 | Пристрій відеозапису |  шт. | 1 |   |
| 37 | Відеокамери |  шт | 8 |   |
| 38 | Комп'ютер |  шт. | 2 |   |
| 39 | Мінікомп'ютер |  шт. | 4 |   |
| 40 | Принтер |  шт | 2 |   |
| 41 | Система електронної черги |  шт. | 1 |   |
| 42 | Шафа . |  шт | 2 |   |
| 43 | Cтільці |  шт | 12 |   |
| 44 | Кабель+короб |  м | 5 |   |
|   |
|   |   |   |   |
| Склав | Інженер-проектувальник в кошторисній частині |  С.І.Макар |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |
|   |   |
| Перевірив |   |   |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* |   |   |