|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий*  *до ДБН А.2.2-3:2014*  *затверджений Наказом*  *Мінрегіонбуду України*  *від 04.06.2014 № 163* | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Інтерактивний приймальний покій КНП "Львівська1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Інтерактивний приймальний покій КНП "Львівська1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева" | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | м2 | 58,3 |  | |
| 2 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | | м2 | 102 |  | |
| 3 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | | м2 | 58,3 |  | |
| 4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | | м2 | 58,3 |  | |
| 5 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi  однокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 600х600 | | | м2 | 58,883 |  | |
| 6 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | | | кг | 378,95 |  | |
| 7 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | | | кг | 23,6698 |  | |
| 8 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | | | м2 | 102 |  | |
| 9 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього  облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без  завалу | | | м2 | 103,02 |  | |
| 10 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | | | кг | 663 |  | |
| 11 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | | | кг | 41,412 |  | |
| 12 | Улаштування сапожка висотою 100 мм з плиток  керамiчних | | | м | 30 |  | |
| 13 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | м2 | 58,3 |  | |
| 14 | Профiлі металеві оцинковані CD 28/27 | | | м | 221,54 |  | |
| 15 | Профiлі кутник 19х24 | | | м | 62,964 |  | |
| 16 | Підвіски в комплекті, тяга підвісу | | | шт | 47 |  | |
| 17 | Дюбель металевий 6х40 мм | | | шт. | 174 |  | |
| 18 | З'єднувач профілів типу "краб" | | | шт | 47 |  | |
| 19 | Саморізи 3,5х9,5 | | | шт | 350 |  | |
| 20 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | м2 | 56,14 |  | |
| 21 | Плити стельові 600х600мм | | | м2 | 56,14 |  | |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | шт | 6 |  | |
| 23 | Знімання дверних полотен | | | м2 | 13,69 |  | |
| 24 | Знімання наличників | | | м | 60 |  | |
| 25 | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | 10 |  | |
| 26 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | шт | 5 |  | |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | | м2 | 3,69 |  | |
| 28 | Блоки двернi металопластикові | | | м2 | 3,69 |  | |
| 29 | Піна монтажна | | | шт | 2 |  | |
| 30 | Турбо-шурупи | | | шт | 16 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | | м2 | 9,744 | |  | | |
| 32 | Двері внутрішні металопластикові з фрамугами  двохтворчасті з ручними замками (12\*2,03) | | | шт | 4 | |  | | |
| 33 | Піна монтажна | | | шт | 3 | |  | | |
| 34 | Турбо-шурупи | | | шт | 32 | |  | | |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Меблі, устаткування | | |  |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |
| 35 | Монітор. | | | шт | 7 | |  | | |
| 36 | Пристрій відеозапису | | | шт. | 1 | |  | | |
| 37 | Відеокамери | | | шт | 8 | |  | | |
| 38 | Комп'ютер | | | шт. | 2 | |  | | |
| 39 | Мінікомп'ютер | | | шт. | 4 | |  | | |
| 40 | Принтер | | | шт | 2 | |  | | |
| 41 | Система електронної черги | | | шт. | 1 | |  | | |
| 42 | Шафа . | | | шт | 2 | |  | | |
| 43 | Cтільці | | | шт | 12 | |  | | |
| 44 | Кабель+короб | | | м | 5 | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| Склав | | | | | Інженер-проектувальник в кошторисній частині | | | С.І.Макар | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| Перевірив | | | | |  | | |  | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | |  | |  | | |