|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові** |
| **Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 209,531 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,70005 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 63,013 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “8 вересня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічнихплиток | 100м2 | 0,583 | 7566,267496,26 | 70,0027,20 | 4411 | 4370 | 4116 | 92,81000,2772 | 54,110,16 |
| 2 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 1,02 | 6359,385626,74 | 732,64348,46 | 6487 | 5739 | 748355 | 74,30003,8357 | 75,793,91 |
| *3* | *ЕН11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних**з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,583* | *12861,84**5145,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7498* | *3000* | *\_\_-\_\_* *-*  | *63,7000* *-*  | *37,14* *-*  |
| *4* | *ЕН11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних**плиток на розчині із сухої клеючої суміші,**кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,583* | *14300,25**13700,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8337* | *7987* | *\_\_-\_\_* *-*  | *155,6000* *-*  | *90,71* *-*  |
| 5 | С111-287-2варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкiнеглазурованi однокольоровi з барвникомквадратнi, розмiр 600х600 | м2 | 58,883 | 287,74 -  | \_\_-\_\_ -  | 16943 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | С111-2000-1варіант 1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки CeresitСМ 11  | кг | 378,95 | 9,34 -  | \_\_-\_\_ -  | 3539 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | С111-2001-1варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33СУПЕР  | кг | 23,6698 | 85,49 -  | \_\_-\_\_ -  | 2024 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *ЕН15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними**плитками на розчині із сухої клеючої суміші,**число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *1,02* | *21182,23**20653,89* | *38,46**35,47* | *21606* | *21067* | *39**36* | *234,5700**0,3774* | *239,26**0,38* |
| 9 | С111-258 | Плитки керамічні глазуровані длявнутрішнього облицювання стін гладкікольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 103,02 | 238,60 -  | \_\_-\_\_ -  | 24581 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | С111-2000-1варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки CeresitСМ 11 | кг | 663 | 9,24 -  | \_\_-\_\_ -  | 6126 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 41,412 | 44,25 -  | \_\_-\_\_ -  | 1832 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | РН7-31-4 | Улаштування сапожка висотою 100 мм зплиток керамiчних | 100м | 0,3 | 9489,063095,19 | 14,7113,56 | 2847 | 929 | 44 | 34,33000,1443 | 10,30,04 |
| *13* | *ЕН15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель**"Армстронг"* | *100м2* | *0,583* | *12059,26**12037,10* | *3,39**3,13* | *7031* | *7018* | *2**2* | *139,9500**0,0333* | *81,59**0,02* |
| 14 | & С1545-206-7 | Профiлі металеві оцинковані CD 28/27 | м | 221,54 | 19,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 4415 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | & С1545-206-10 | Профiлі кутник 19х24 | м | 62,964 | 19,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 1215 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | & С111-136-14варіант 1 | Підвіски в комплекті, тяга підвісу | шт | 47 | 3,67 -  | \_\_-\_\_ -  | 172 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | & С10-27-12-3варіант 1 | Дюбель металевий 6х40 мм | шт. | 174 | 3,19 -  | \_\_-\_\_ -  | 555 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | & С1545-206-8варіант 1 | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 47 | 1,74 -  | \_\_-\_\_ -  | 82 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | & С111-1478-5 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 350 | 0,37 -  | \_\_-\_\_ -  | 130 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *20* | *ЕН15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі**"Армстронг"* | *100м2* | *0,5614* | *1448,91**1443,25* | *5,66**5,22* | *813* | *810* | *3**3* | *16,7800**0,0555* | *9,42**0,03* |
| 21 | & С111-772-1 | Плити стельові 600х600мм | м2 | 56,14 | 203,05 -  | \_\_-\_\_ -  | 11399 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 22 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | 15077,7714225,99 | 841,89400,15 | 905 | 854 | 5124 | 184,37004,0221 | 11,060,24 |
| 23 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1369 | 3350,113350,11 | \_\_-\_\_ -  | 459 | 459 | \_\_-\_\_ -  | 44,6800 -  | 6,12 -  |
| 24 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,6 | 498,62498,62 | \_\_-\_\_ -  | 299 | 299 | \_\_-\_\_ -  | 6,6500 -  | 3,99 -  |
| 25 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,1 | 590,27590,27 | \_\_-\_\_ -  | 59 | 59 | \_\_-\_\_ -  | 7,6500 -  | 0,77 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | РН17-4-3 | Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | 100шт | 0,05 | 668,78668,78 | \_\_-\_\_ -  | 33 | 33 | \_\_-\_\_ -  | 8,2800 -  | 0,41 -  |
| *27* | *ЕН10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0369* | *8788,10**8738,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *324* | *322* | *\_\_-\_\_* *-*  | *98,1100* *-*  | *3,62* *-*  |
| 28 | & С123-199-Жваріант 1 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 3,69 | 3678,16 -  | \_\_-\_\_ -  | 13572 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 29 | & С1-875 | Піна монтажна | шт | 2 | 193,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 388 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | & С1-4-2 | Турбо-шурупи | шт | 16 | 3,26 -  | \_\_-\_\_ -  | 52 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *31* | *ЕН10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими**дверними блоками площею понад 2 до 3 м2**з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,09744* | *7100,79**7061,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *692* | *688* | *\_\_-\_\_* *-*  | *79,2800* *-*  | *7,73* *-*  |
| 32 | & С126-388-1 | Двері внутрішні металопластикові зфрамугами двохтворчасті з ручнимизамками (12\*2,03) | шт | 4 | 8719,28 -  | \_\_-\_\_ -  | 34877 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 33 | & С1-875 | Піна монтажна | шт | 3 | 193,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 581 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 34 | & С1-4-2 | Турбо-шурупи | шт | 32 | 3,26 -  | \_\_-\_\_ -  | 104 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 184388 | 53634 | 888440 |   | 632,024,78 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 184388 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 129866 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 54074 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 25143 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 63,25 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8939 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **209531** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **209531** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **700,05** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **63013** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.І.Макар |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |