|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 209,531 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,70005 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 63,013 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “8 вересня” 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних  плиток | 100м2 | 0,583 | | 7566,26  7496,26 | 70,00  27,20 | | 4411 | 4370 | 41  16 | | 92,8100  0,2772 | | 54,11  0,16 |
| 2 | | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | 100м2 | 1,02 | | 6359,38  5626,74 | 732,64  348,46 | | 6487 | 5739 | 748  355 | | 74,3000  3,8357 | | 75,79  3,91 |
| *3* | | *ЕН11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних*  *з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,583* | | *12861,84*  *5145,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *7498* | *3000* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *63,7000*  *-* | | *37,14*  *-* |
| *4* | | *ЕН11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних*  *плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*  *кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,583* | | *14300,25*  *13700,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *8337* | *7987* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *155,6000*  *-* | | *90,71*  *-* |
| 5 | | С111-287-2  варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi  неглазурованi однокольоровi з барвником  квадратнi, розмiр 600х600 | м2 | 58,883 | | 287,74  - | \_\_-\_\_  - | | 16943 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | С111-2000-1  варіант 1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 378,95 | | 9,34  - | \_\_-\_\_  - | | 3539 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | С111-2001-1  варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33  СУПЕР | кг | 23,6698 | | 85,49  - | \_\_-\_\_  - | | 2024 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *ЕН15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними*  *плитками на розчині із сухої клеючої суміші,*  *число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *1,02* | *21182,23*  *20653,89* | *38,46*  *35,47* | *21606* | *21067* | *39*  *36* | *234,5700*  *0,3774* | *239,26*  *0,38* |
| 9 | С111-258 | Плитки керамічні глазуровані для  внутрішнього облицювання стін гладкі  кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 103,02 | 238,60  - | \_\_-\_\_  - | 24581 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | С111-2000-1  варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 | кг | 663 | 9,24  - | \_\_-\_\_  - | 6126 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 41,412 | 44,25  - | \_\_-\_\_  - | 1832 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | РН7-31-4 | Улаштування сапожка висотою 100 мм з  плиток керамiчних | 100м | 0,3 | 9489,06  3095,19 | 14,71  13,56 | 2847 | 929 | 4  4 | 34,3300  0,1443 | 10,3  0,04 |
| *13* | *ЕН15-76-1* | *Улаштування каркасу підвісних стель*  *"Армстронг"* | *100м2* | *0,583* | *12059,26*  *12037,10* | *3,39*  *3,13* | *7031* | *7018* | *2*  *2* | *139,9500*  *0,0333* | *81,59*  *0,02* |
| 14 | & С1545-  206-7 | Профiлі металеві оцинковані CD 28/27 | м | 221,54 | 19,93  - | \_\_-\_\_  - | 4415 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & С1545-  206-10 | Профiлі кутник 19х24 | м | 62,964 | 19,29  - | \_\_-\_\_  - | 1215 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | & С111-136-  14  варіант 1 | Підвіски в комплекті, тяга підвісу | шт | 47 | 3,67  - | \_\_-\_\_  - | 172 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С10-27-  12-3  варіант 1 | Дюбель металевий 6х40 мм | шт. | 174 | 3,19  - | \_\_-\_\_  - | 555 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & С1545-  206-8  варіант 1 | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 47 | 1,74  - | \_\_-\_\_  - | 82 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С111-  1478-5 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 350 | 0,37  - | \_\_-\_\_  - | 130 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *20* | *ЕН15-76-2* | *Укладання плит стельових в каркас стелі*  *"Армстронг"* | *100м2* | *0,5614* | *1448,91*  *1443,25* | *5,66*  *5,22* | *813* | *810* | *3*  *3* | *16,7800*  *0,0555* | *9,42*  *0,03* |
| 21 | & С111-772-  1 | Плити стельові 600х600мм | м2 | 56,14 | 203,05  - | \_\_-\_\_  - | 11399 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,06 | 15077,77  14225,99 | 841,89  400,15 | 905 | 854 | 51  24 | 184,3700  4,0221 | 11,06  0,24 |
| 23 | РН6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1369 | 3350,11  3350,11 | \_\_-\_\_  - | 459 | 459 | \_\_-\_\_  - | 44,6800  - | 6,12  - |
| 24 | РН6-15-1 | Знімання наличників | 100 м | 0,6 | 498,62  498,62 | \_\_-\_\_  - | 299 | 299 | \_\_-\_\_  - | 6,6500  - | 3,99  - |
| 25 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,1 | 590,27  590,27 | \_\_-\_\_  - | 59 | 59 | \_\_-\_\_  - | 7,6500  - | 0,77  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | РН17-4-3 | Демонтаж світильників з лампами  розжарювання | 100шт | 0,05 | 668,78  668,78 | \_\_-\_\_  - | 33 | 33 | \_\_-\_\_  - | 8,2800  - | 0,41  - |
| *27* | *ЕН10-28-1* | *Заповнення дверних прорізів готовими*  *дверними блоками площею до 2 м2 з*  *металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0369* | *8788,10*  *8738,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *324* | *322* | *\_\_-\_\_*  *-* | *98,1100*  *-* | *3,62*  *-* |
| 28 | & С123-199-  Ж  варіант 1 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 3,69 | 3678,16  - | \_\_-\_\_  - | 13572 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 29 | & С1-875 | Піна монтажна | шт | 2 | 193,80  - | \_\_-\_\_  - | 388 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | & С1-4-2 | Турбо-шурупи | шт | 16 | 3,26  - | \_\_-\_\_  - | 52 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *31* | *ЕН10-28-2* | *Заповнення дверних прорізів готовими*  *дверними блоками площею понад 2 до 3 м2*  *з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,09744* | *7100,79*  *7061,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *692* | *688* | *\_\_-\_\_*  *-* | *79,2800*  *-* | *7,73*  *-* |
| 32 | & С126-388-  1 | Двері внутрішні металопластикові з  фрамугами двохтворчасті з ручними  замками (12\*2,03) | шт | 4 | 8719,28  - | \_\_-\_\_  - | 34877 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | & С1-875 | Піна монтажна | шт | 3 | 193,80  - | \_\_-\_\_  - | 581 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С1-4-2 | Турбо-шурупи | шт | 32 | 3,26  - | \_\_-\_\_  - | 104 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 184388 | 53634 | 888  440 |  | 632,02  4,78 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 184388 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 129866 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 54074 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 25143 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 63,25 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8939 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **209531** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **209531** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **700,05** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **63013** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.І.Макар | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |