|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт внутрішнього двору на вул. Тиктора,8 у м.Львові | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Форма № 1а** | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**  на ремонтно-будівельні роботи | | | | | | | | | |
| №  п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця  виміру | Кількість | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | у тому числі: | | | | |
|  |  |  |  |  |  | відпускна  ціна,  грн. | транспортна  складова,  грн. | Заготівель-  но-склад-  ські вит-  рати, грн. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **I. Витрати труда** |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 763,93 | 32,26 |  |  |  | | |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  будівельниками | розряд | 3,5 |  |  |  |  | | |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | люд.-год. | 1,95 | 34,03 |  |  |  | | |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | розряд | 4,0 |  |  |  |  | | |
| 5 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких  передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 85,09 | 52,73 |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | | люд.-год. | 850,97 |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Середній розряд робіт | | розряд | 3,5 |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **II. Будівельні машини і механізми** |  |  |  |  |  |  | | |
| 6 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 1,4352 | 123,43 |  |  |  | | |
| 7 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного  струму] | маш-год | 1,9182 | 13,83 |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi**  **загальновиробничих витрат** |  |  |  |  |  |  | | |
| 8 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 1,26684 |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |  |  |  |  |  |  | | |
| 9 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00204 | 1601,01 | 1433,70 | 135,92 | 31,39 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | +С111-277  варіант 1 | Плитки керамiчнi фасаднi | м2 | 35,7 | 186,39 | 180,00 | 2,74 | 3,65 |
| 11 | +С111-341  варіант 1 | Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна | т | 0,0874 | 64207,13 | 62797,30 | 150,87 | 1258,96 |
| 12 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення  бездобавковий, марка 400 | т | 0,024 | 1545,20 | 1398,65 | 116,25 | 30,30 |
| 13 | С111-1330 | Портландцемент пуцолановий загальнобудiвельного та  спецiального призначення, марка 400 | т | 0,014 | 1414,13 | 1270,15 | 116,25 | 27,73 |
| 14 | +С111-1513  варіант 1 | Електроди | т | 0,0016 | 43104,23 | 43000,00 | 104,23 | - |
| 15 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,001628 | 14120,96 | 13756,93 | 87,15 | 276,88 |
| 16 | +&С121-253-  11  варіант 1 | Металева брама розмiром 3,3х 2,3 | шт | 1 | 25215,05 | 25000,00 | 27,34 | 187,71 |
| 17 | +С123-362  варіант 1 | Поручнi металеві | м | 16,32 | 188,10 | 184,24 | 0,17 | 3,69 |
| 18 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,86578 | 229,25 | 223,21 | 1,54 | 4,50 |
| 19 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 12,719 | 252,59 | 65,94 | 181,70 | 4,95 |
| 20 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65  мм, марка М100 | 1000шт | 0,194304 | 2639,45 | 2278,62 | 309,08 | 51,75 |
| 21 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],  крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 4,46368 | 1376,75 | 1114,00 | 235,75 | 27,00 |
| 22 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,  марка М50 | м3 | 0,116886 | 881,91 | 648,51 | 216,11 | 17,29 |
| 23 | +С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,7 | 1061,93 | 825,00 | 216,11 | 20,82 |
| 24 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий  1:1:6 | м3 | 0,138 | 855,73 | 622,84 | 216,11 | 16,78 |
| 25 | +С1426-11789  варіант 1 | Плити фiгурнi, | м2 | 232,3 | 168,85 | 150,00 | 15,54 | 3,31 |
|  |  | **V. Устаткування** |  |  |  |  |  |  |
| 26 | +&560110-  122-1 | Лавка | шт | 2 | 4851,30 | 4710,00 | 141,30 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 27 | +560110-124  варіант 1 | Урна для сміття | шт | 2 | 418,18 | 406,00 | 12,18 | - | |
|  | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 вересня 2017 p. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |