|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | |  | | | | |
|  | | Форма №8 | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| **На** ремонтно-будівельні роботи | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | |  | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Демонтаж покриття дворика iз бетонних плит | | 100м2 | 2,3 |  | |
| 2 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | | 100м2 | 2,3 |  | |
| 3 | Демонтаж металевих поручнів входів у підвал | | 100м | 0,1 |  | |
| 4 | Установлення металевих поручнів входів у підвал | | 100м | 0,16 |  | |
| 5 | Розбирання дерев'яних сходів | | 100м2 | 0,136 |  | |
| 6 | Улаштування бетонних сходин | | 100м3 | 0,0408 |  | |
| 7 | Демонтаж дерев'яних ворiт | | 100м2 | 0,0759 |  | |
| 8 | Улаштування металевої брами розмiром 3,3х 2,3 | | 100м2 | 0,0759 |  | |
| 9 | Металева брама розмiром 3,3х 2,3 | | шт | 1 |  | |
| 10 | Облицювання цоколя керамiчною плиткою на  цементному розчинi | | 100м2 | 0,35 |  | |
| 11 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з  риштувань з пiдготовленням поверхнi | | 100м2 | 2,3 |  | |
| 12 | Урна для сміття | | шт | 2 |  | |
| 13 | Лавка | | шт | 2 |  | |
|  | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | |
|  | | | | | | |