|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика СЗШ №9 на вул. Коперніка, 40, м. Львів | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на ремонт спортмайданчика** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт спортивного майданчика СЗШ №9** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | Кошторисна вартість | | | | | 1870,033 | | тис. грн. | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | Кошторисна трудомісткість | | | | | 2,42295 | | тис.люд.-год. | |
|  | | | | |  | | Кошторисна заробітна плата | | | | | 247,588 | | тис. грн. | |
|  | | | | |  | | Середній розряд робіт | | | | | 4,5 | | розряд | |
| Складений в поточних цінах станом на “28 серпня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | | Вартість одиниці, грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | | |
| Всього | | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | | не зайнятих обслуговуванням машин | | |
| заробіт- ної плати | | в тому числі за- робітної плати | в тому числі за- робітної плати | | тих, що обслуговують  машини | | |
| на одини- цю | | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Роздiл 1. Гумове покриття - 760 м2** |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 1 | РН18-12-8 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | 100м2 | 7,6 | | 2183,09 | | 1910,84 | 16591 | 2069 | 14522 | | 3,7 | | 28,12 |
| 272,25 | | 795,65 | 6047 | | 8,208 | | 62,38 |
| 2 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 486 | | 36,86 | | 36,86 | 17914 | - | 17914 | | - | | - |
| - | | 9,99 | 4855 | | 0,099 | | 48,11 |
| *3* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску* | *100м3* | *0,76* | | *48228,82* | | *2337,96* | *36654* | *1497* | *1777* | | *26* | | *19,76* |
| *1969,76* | | *597,67* | *454* | | *5,3433* | | *4,06* |
| 4 | РН18-23-9 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | 100м2 | 7,6 | | 22233,28 | | 1976,91 | 168973 | 3496 | 15025 | | 5,96 | | 45,3 |
| 460,05 | | 688,11 | 5230 | | 6,179 | | 46,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *5* | *РН18-42-3* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумiшей дрiбнозернистих та пiщаних вручну з ущільненням ручними котками* | *100м2* | *7,6* | | *25807,57* | | *-* | *196138* | *6616* | *-* | | *10,5* | | *79,8* |
| *870,56* | | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *6* | *РН18-42-4 К=6* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3* | *100м2* | *7,6* | | *18406,38* | | *-* | *139888* | *4915* | *-* | | *7,8* | | *59,28* |
| *646,70* | | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *7* | *ЕН11-23-5 Вк. п.4.4; Н2=1,15; Н5=1,15* | *Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом* | *100м2* | *7,6* | | *15316,26* | | *1334,79* | *116404* | *106168* | *10144* | | *126,6495* | | *962,54* |
| *13969,44* | | *1265,10* | *9615* | | *15,6556* | | *118,98* |
| 8 | С111-1624-1 варіант 1 | Грунтовка | кг | 152 | | 178,95 | | - | 27200 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 9 | С111-1751 варіант 1 | Гранулят гумовий SBR 1-4 мм | кг | 6080 | | 9,30 | | - | 56544 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 10 | С111-330 варіант 1 | Клей поліуретановий 1 | кг | 1672 | | 163,90 | | - | 274041 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 11 | С111-1751 варіант 2 | Гранулят EPDM 0,5-1,5мм | кг | 836 | | 89,58 | | - | 74889 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 12 | С111-330 варіант 2 | Клей поліуретановий 2 | кг | 912 | | 178,79 | | - | 163056 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 13 | & С111- 1660-12 варіант 1 | Лак для поліуретанового покриття | кг | 228 | | 165,62 | | - | 37761 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 14 | С111-878 варіант 1 | Скипидар-розчинник | т | 0,076 | | 206914,58 | | - | 15726 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| *15* | *РН18-56-1* | *Розмiтка полів та доріжок суцiльною лiнiєю шириною 0,1 м* | *км лінії* | *0,34* | | *1579,10* | | *1115,31* | *537* | *158* | *379* | | *5,74* | | *1,95* |
| *463,79* | | *406,45* | *138* | | *4,1442* | | *1,41* |
| 16 | & С111-220- 32 варіант 1 | Фарба для розмітки | кг | 102 | | 255,23 | | - | 26033 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| *17* | *РН18-30-1* | *Установлення гумових поребрикiв на бетонну основу* | *м* | *116* | | *244,66* | | *-* | *28381* | *12153* | *-* | | *1,32* | | *153,12* |
| *104,77* | | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| 18 | С1416-8684 варіант 1 | Поребрик (бордюр) гумовий 40х240х490 мм | шт | 237 | | 431,80 | | - | 102337 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | | | 1499067 | 137072 | 59761 | |  | | 1349,87 |
| 26339 | | 281,9 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 1499067 |  |  | |  | |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 1302234 |  |  | |  | |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 163411 |  |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 76501 |  |  | |  | |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 194,75 |  |  | |  | |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 27531 |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **1575568** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | | | **1575568** |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Роздiл 2. Огорожа** |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| *19* | *Е7-24-9 Вк. п.4.4; Н2=1,15; Н5=1,15* | *Установлення металевої огорожi з сiтки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м* | *100м* | *1,16* | | *36358,03* | | *214,96* | *42175* | *37998* | *249* | | *371,8525* | | *431,35* |
| *32756,49* | | *19,23* | *22* | | *0,2114* | | *0,25* |
| 20 | & С113-19-9 варіант 1 | Стійки основні, труба діам. 60х3 мм, довжина 5м (в т. ч. порошкова покраска+свердловка) | шт | 53 | | 1983,19 | | - | 105109 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 21 | С113-2 варіант 1 | Профіль перевязочний - труба діам.42х2 мм (в т.ч. покраска+обробка) | м | 136 | | 127,19 | | - | 17298 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 22 | С111-870 варіант 2 | Сiтка дротяна "рабіца" 35х35х3 мм оцинкована | м2 | 464 | | 86,71 | | - | 40233 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 23 | & С111-823- 1 | Дрiт сталевий натяжний оцинкований, дiаметр 3,5 мм | м | 812 | | 20,41 | | - | 16573 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 24 | С113-1881 варіант 1 | Хомут - затяжка | шт | 742 | | 5,34 | | - | 3962 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 25 | & С1545-48- 5-1Ф варіант 1 | Заглушки стовпів огорожі | шт | 53 | | 48,00 | | - | 2544 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| *26* | *Е7-25-9 Вк. п.4.4; Н2=1,15; Н5=1,15* | *Улаштування хвiртки при металевій огорожi* | *100шт* | *0,02* | | *11065,51* | | *339,17* | *221* | *191* | *7* | | *118,3925* | | *2,37* |
| *9566,11* | | *30,35* | *1* | | *0,3335* | | *0,01* |
| 27 | С126-1098 варіант 1 | Хвіртка металева 2100(h)x900(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 1 | | 6756,36 | | - | 6756 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
| 28 | С126-1098 варіант 2 | Хвіртка металева 2100(h)x3000(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 1 | | 16831,36 | | - | 16831 | - | - | | - | | - |
| - | | - | - | | - | | - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | | | 251702 | 38189 | 256 | |  | | 433,72 |
| 23 | | 0,26 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 251702 |  |  | |  | |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 213257 |  |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 38212 |  |  | |  | |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 19176 |  |  | |  | |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 52,07 |  |  | |  | |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 7362 |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **270878** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | | | **270878** |  |  | |  | |  |
| **236** | **2** | **3** | **4** | **2268,18** | | **115610,70** | | **610,71** | **1574929,1** | **76387** | **568** | | **501,7899** | | **879,96** |
|  |  | **Роздiл 3. Обладнання і МАФ** |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | Спортивні елементи та МАФи |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| 29 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 0,34 | | 520,47 | | - | 177 | 177 | - | | 6,87 | | 2,34 |
| 520,47 | | - | - | | - | | - |
| *30* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетоної суміші пiд устаткування* | *100 м3* | *0,034* | | *332847,71* | | *32461,40* | *11317* | *1788* | *1104* | | *657* | | *22,34* |
| *52592,85* | | *12724,76* | *433* | | *108,5551* | | *3,69* |
| *31* | *ЕН6-11-7 Вк. п.4.4; Н2=1,15; Н5=1,15* | *Установлення закладних деталей вагою до 5 кг* | *т* | *0,051* | | *23084,24* | | *-* | *1177* | *1166* | *-* | | *265,65* | | *13,55* |
| *22859,18* | | *-* | *-* | | *-* | | *-* |
| *32* | *РН20-12-2* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т* | *1т* | *0,775* | | *8256,48* | | *1181,11* | *6399* | *5483* | *916* | | *69,19* | | *53,62* |
| *7075,37* | | *462,87* | *359* | | *3,9476* | | *3,06* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | | | 19070 | 8614 | 2020 | |  | | 91,85 |
| 792 | | 6,75 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 19070 |  |  | |  | |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 8436 |  |  | |  | |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 9406 |  |  | |  | |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 4515 |  |  | |  | |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 11,78 |  |  | |  | |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 1666 |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **23585** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | | | **23585** |  |  | |  | |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 1769839 | 183875 | 62037 | |  | | 1875,44 |
| 27154 | | 288,91 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 1769839 |  |  | |  | |  |
|  |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 1523927 |  |  | |  | |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 211029 |  |  | |  | |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 100194 |  |  | |  | |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 258,6 |  |  | |  | |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 36559 |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **1870033** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | | | **1870033** |  |  | |  | |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | | | **2422,95** |  |  | |  | |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | | | **247588** |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |

ОоОО

Вартість проекту 1870033 + Непередбачувальні витрати 319831 = Загальні вартість проекту 1 918 986 грн