**Пояснювальна записка**

**1. Перелік робіт та обладнання з благоустрою ставка:**

**- земельні роботи;**

**- берегоукріплення - заливка бетонних бортів по периметру ставка;**

**- гідроізоляція на основі ПВХ мембрани SIKA 1,5 мм зеленого кольору покладеної на грунт і геосинтетичне волокно;**

**- біологічна фільтрація на основі щебеню різної фракції і хімічного складу;**

**- насосне обладнання - суха установка і погромного типу;**

**- скиммера і донні зливи;**

**- система аерації води;**

**- рослинність болотна.**

**2. Потужність електричного обладнання, виходячи з раніше отриманого досвіду на схожих об'єктах передбачається, орієнтовно, 5-6 кВт / год при цілодобовій роботі.**

**3. Додавання води налічується, виходячи з раніше отриманою документації. Обслуговування водойми і насосного обладнання розраховується додатково.**