|  |
| --- |
| **.**  |
|   |
|   |
| . |
|          |
| **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)** |
|   |
|   |
| КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ |
|        |
| . - КД |
|   |
|   |
| Том 8 |
|           |
|  Керівник проектної організації  |   |
|   |
|  Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)  |   |
|          |
|   | 2019 р. |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)**  |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території Львівської області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; |   |
|  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |   |
|  - Перевезення грунту і сміття; |   |
|  - Устаткування і матеріали; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | 1,50 | % |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 7,40 | грн./люд.-г |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,38 | грн./люд.-г |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,66985 |   | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,598 |   | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 61,128 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостiробочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | 14800,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: | 600 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 313,931 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - | 90,573 |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 32,317 |   | тис.грн. |
|  податок на додану вартiсть – не передбачувані витрати (13.39 %) | 82,82480,355 |   | тис.грн.тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |   | Перевірив: |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Форма № 5** |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 519,645 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
|   |   |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  |
|   |   |
| **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)**  |
|   |   |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р.  |
| №п/п | Номерикошторисів ікошториснихрозрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
| будівельнихробіт | устаткування,меблів таінвентарю | іншихвитрат | загальнавартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** |   |   |   |   |
| 1 | 2-1 | Спортивна зона | 308,974 | 90,573 |  -  | 399,547 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 2:** | 308,974 | 90,573 |  -  | 399,547 |
|   |   | **Разом по главах 1-7:** | 308,974 | 90,573 |  -  | 399,547 |
|   |   | **Разом по главах 1-8:** | 308,974 | 90,573 |  -  | 399,547 |
|   |   | **Разом по главах 1-9:** | 308,974 | 90,573 |  -  | 399,547 |
|   |   | **Глава 10. Утримання служби замовника** |   |   |   |   |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. Кп.46 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) |  -  |  -  | 5,993 | 5,993 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 10:** |  -  |  -  | 5,993 | 5,993 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** |   |   |   |   |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52 | Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) |  -  |  -  | 20,000 | 20,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  -  |  -  | 2,700 | 2,700 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54 | Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) |  -  |  -  | 2,700 | 2,700 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 12:** |  -  |  -  | 25,400 | 25,400 |
|   |   | **Разом по главах 1-12:** | 308,974 | 90,573 | 31,393 | 430,940 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | 4,957 |  -  |  -  | 4,957 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних****організацій (АВ)** |  -  |  -  | 0,924 | 0,924 |
|   |   | **Разом** | 313,931 | 90,573 | 32,317 | 436,821 |
|   | РозрахунокN П-154 | **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість****проектних робіт та авторський нагляд)** |  -  |  -  | 82,824 | 82,824 |
|   |   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 313,931 | 90,573 | 115,141 | 519,645 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130 |
|   |
| **Кошторисний прибуток** |
|   |
| 1. Вихiднi данi |   |
| п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г: |   |
|  ПКТ = 7,4; |   |
| п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |   |
|  П73 = 0,66985; |   |
| п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .: |   |
|  П731И = 0; |   |
| п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. |   |
|  П21 = 373,49; |   |
| п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн. |   |
|  П744 = 26,057; |   |
| 2. Розрахунок |   |
| п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку: |   |
|  = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,66985 + 0) Х 1 = 4,957; |
| п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн |   |
|  = п1.4 + п1.5 = 373,49 + 26,057 = 399,547; |
| п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн |   |
|  = п2.2 Х 0,15 = 399,547 Х 0,15 = 59,93205; |
| п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку |   |
|  = п2.1 : п2.3 = 4,957 : 59,93205 = 0,082710336; |
| п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку |   |
|  = Ц(п2.4) = Ц(0,082710336) = 0; |
| п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн. |   |
|  = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 4,957 Х W(0) + 59,93205 Х V(0) = 4,957; |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147 |
|   |
| **Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй** |
|   |
| 1. Вихiднi данi |   |
| п.1.1.  | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: |
|  А1471 = 1,38; |   |
| п.1.2.  | Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |
|  П73 = 0,66985; |   |
| 2. Розрахунок |   |
| **п.2.1.**  | **Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:** |   |
|  = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,66985 Х 1 = 0,924. |

|  |
| --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154 |
| **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)** |
| 1. Вихідні дані |
| п1.1 | Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)С1541=20; |
| п1.2 | Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.П13=436,821; |
| п1.3 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.П249001=0; |
| п1.4 | Вартість проектних робіт, тис.грн.20=20; |
| п1.5 | Вартість авторського нагляду, тис.грн.2,7=2,7; |
| 2. Розрахунок |
| п2.1 | Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.п1.2-п1.3-п1.4-п1.5=436,821-0-20-2,7=414,121; |
| п2.2 | Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд) Iншi витратип2.1хп1.1:100=414,121х20:100=82,8242; |
|    |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Перевірів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) |  | Форма №4  |  |  |  |
|   |  |
| **ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1** |  |  |
|  |  |  |
| на будівництво : Спортивна зона |  |  |
|  |  |  |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 399,547 | тис.грн. |  |  |
|  | Кошторисна трудомісткість | 0,66985 | тис.люд.-год. |  |  |
|  | Кошторисна заробітна плата | 61,128 | тис.грн. |  |  |
|  | Вимірник одиничної вартості  |  |  |  |
|  | Будівельні обсяги  |   |  |  |  |
|  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р. |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний інженер проекту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| ( Головний архітектор проекту) | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Начальник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| **ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ** |
| **до об`єктного кошторису № 2-1** |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 558,13 | 83,66 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 23,4 | 111,57 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 5,3 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 16,35 | 100,87 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 71,97 | 141,39 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 669,85 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 1,4647 | 431,42631,90 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,45522 | 344,97157,04 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 2,2194 | 262,25582,04 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН204-101 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | маш-год | 10,12986 | 47,98486,03 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельнi нагусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 1,598328 | 498,57796,88 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН206-340 | Екскаватори одноковшеві дизельнi напневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65м3 | маш-год | 0,619344 | 473,02292,96 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН207-150 | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | маш-год | 0,2448 | 569,14139,33 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 4,93434 | 631,923118,11 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН212-203 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть121 кВт [165 к.с.] | маш-год | 0,319464 | 790,86252,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 1,890792 | 311,29588,58 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН212-907 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 13 т | маш-год | 1,700136 | 380,92647,62 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН212-1306 | Машини для нанесенняплiвкоутворювальних матерiалiв | маш-год | 0,321912 | 361,29116,30 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН212-2143 | Бетоноукладальник, продуктивність 80м3/год | маш-год | 0,619344 | 1442,96893,69 |   |   |   |   |
| 20 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 101,52 | 72,147323,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **16026,78** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 11,143 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 128,083 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,94 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 2,165 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | СН209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,022752 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | СН270-90 | Пилка дискова електрична (працює відпересувної електростанції)  | маш-год | 20,25972 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | +С111-181-1 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70мм | т | 0,0755 | 35908,532711,09 | 35000,002642,50 | 204,4415,44 | 704,0953,15 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С111-542варіант 1 | Синтетичне покриття | м2 | 128,52 | 424,1554511,76 | 415,0053335,80 | 0,83106,67 | 8,321069,29 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | С111-1580 | Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiхробiт ПМ-100А | т | 0,050184 | 9614,5482,49 | 9004,30451,87 | 421,6821,16 | 188,529,46 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | +С111-1720 | Плiвка полiетиленова | м2 | 128,52 | 8,281064,15 | 8,001028,16 | 0,1215,42 | 0,1620,57 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | +С111-1720варіант 1 | Геотекстиль | м2 | 298,62 | 18,995670,79 | 18,505524,47 | 0,1235,83 | 0,37110,49 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | +С111-1781варіант 1 | Сiтка арматурна | м2 | 128,52 | 69,848975,84 | 68,008739,36 | 0,4760,40 | 1,37176,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | +С112-58 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,IV сорт | м3 | 0,0906 | 5033,26456,01 | 4800,00434,88 | 134,5712,19 | 98,698,94 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | +С1421-9452варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | м3 | 5,886 | 922,765431,37 | 670,003943,62 | 234,671381,27 | 18,09106,48 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | +С1421-9453варіант 1 | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | м3 | 20,412 | 902,3618418,97 | 650,0013267,80 | 234,674790,08 | 17,69361,09 | 15 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | +С1421-9454варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 40-70 мм | м3 | 23,1336 | 892,1620638,87 | 640,0014805,50 | 234,675428,76 | 17,49404,61 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | +С1421-10426варіант 1 | Поребрик | м | 151 | 95,5514428,05 | 82,0012382,00 | 11,681763,68 | 1,87282,37 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,7821 | 359,14280,88 | 190,00148,60 | 162,1126,78 | 7,045,50 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | +С1421-10634варіант 1 | Суміш ЦПС | м3 | 10,3 | 1389,3414310,20 | 1200,0012360,00 | 162,11669,63 | 27,24280,57 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | +С1424-11600варіант 1 | Сумiшi бетоннi В20 | м3 | 14,69 | 1878,9427601,63 | 1580,0023210,20 | 262,13850,25 | 36,84541,18 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 0,03775 | 1469,0755,46 | 1200,0045,30 | 240,269,07 | 28,811,09 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | +С1426-11789варіант 1 | Плити ФЕМ товщ. 60 мм | м2 | 169,614 | 230,5539104,51 | 195,0033074,73 | 31,035263,12 | 4,52766,66 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | +С1429-60варіант 1 | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | шт | 7 | 77,9545,30 | 76,00532,00 | 0,372,59 | 1,5310,71 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | +С1429-60варіант 2 | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | шт | 8 | 78,92631,36 | 77,00616,00 | 0,372,96 | 1,5512,40 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | +С1429-80варіант 1 | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | шт | 12 | 157,461889,52 | 154,001848,00 | 0,374,44 | 3,0937,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,0476 | 49488,622355,66 | 48500,002308,60 | 18,250,87 | 970,3746,19 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 6,0779 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **219563,91** | **190699,39** | **24560,61** | **4303,91** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | +\*550101-72варіант 1 | Турник | шт | 1 | 21632163,00 | 2100,002100,00 | 63,0063,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 21632163,00 | 2100,002100,00 | 63,0063,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | +\*550101-145варіант 1 | Шведська стінка | шт | 1 | 2660,842660,84 | 2583,342583,34 | 77,5077,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 2660,842660,84 | 2583,342583,34 | 77,5077,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | +\*550101-147 | Стiл для настiльного тенiсу | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | +\*560110-25варіант 1 | Гімнастичний комплекс | шт | 1 | 2729527295,00 | 26500,0026500,00 | 795,00795,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 2729527295,00 | 26500,0026500,00 | 795,00795,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | +\*560110-25варіант 2 | Багатофункційний спортивний комплекс | шт | 1 | 39483,3439483,34 | 38333,3438333,34 | 1150,001150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 39483,3439483,34 | 38333,3438333,34 | 1150,001150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | +\*560110-123варіант 1 | Лавка  | шт | 3 | 2832,58497,50 | 2750,008250,00 | 82,50247,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 3 | 2832,58497,50 | 2750,008250,00 | 82,50247,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | +\*560110-123варіант 2 | Урна для сміття | шт | 3 | 1287,53862,50 | 1250,003750,00 | 37,50112,50 | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 3 | 1287,53862,50 | 1250,003750,00 | 37,50112,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу V** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 6,078 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,94 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 2,165 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 15,058 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 150,686 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |
| --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 558,13 | 83,66 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,3 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 23,4 | 111,57 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 5,3 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 16,35 | 100,87 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 71,97 | 141,39 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 669,85 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу,вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 1,4647 | 431,42631,90 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,45522 | 344,97157,04 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві,вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 2,2194 | 262,25582,04 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН204-101 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | маш-год | 10,12986 | 47,98486,03 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельнi нагусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 1,598328 | 498,57796,88 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН206-340 | Екскаватори одноковшеві дизельнi напневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65м3 | маш-год | 0,619344 | 473,02292,96 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН207-150 | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | маш-год | 0,2448 | 569,14139,33 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 4,93434 | 631,923118,11 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН212-203 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть121 кВт [165 к.с.] | маш-год | 0,319464 | 790,86252,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 1,890792 | 311,29588,58 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН212-907 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 13 т | маш-год | 1,700136 | 380,92647,62 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН212-1306 | Машини для нанесенняплiвкоутворювальних матерiалiв | маш-год | 0,321912 | 361,29116,30 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН212-2143 | Бетоноукладальник, продуктивність 80м3/год | маш-год | 0,619344 | 1442,96893,69 |   |   |   |   |
| 20 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 101,52 | 72,147323,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **16026,78** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | кг | 11,143 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 128,083 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,94 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 2,165 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | СН209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,022752 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | СН270-90 | Пилка дискова електрична (працює відпересувної електростанції)  | маш-год | 20,25972 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | +С111-181-1 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70мм | т | 0,0755 | 35908,532711,09 | 35000,002642,50 | 204,4415,44 | 704,0953,15 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | +С111-542варіант 1 | Синтетичне покриття | м2 | 128,52 | 424,1554511,76 | 415,0053335,80 | 0,83106,67 | 8,321069,29 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | С111-1580 | Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiхробiт ПМ-100А | т | 0,050184 | 9614,5482,49 | 9004,30451,87 | 421,6821,16 | 188,529,46 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | +С111-1720 | Плiвка полiетиленова | м2 | 128,52 | 8,281064,15 | 8,001028,16 | 0,1215,42 | 0,1620,57 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | +С111-1720варіант 1 | Геотекстиль | м2 | 298,62 | 18,995670,79 | 18,505524,47 | 0,1235,83 | 0,37110,49 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | +С111-1781варіант 1 | Сiтка арматурна | м2 | 128,52 | 69,848975,84 | 68,008739,36 | 0,4760,40 | 1,37176,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | +С112-58 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,IV сорт | м3 | 0,0906 | 5033,26456,01 | 4800,00434,88 | 134,5712,19 | 98,698,94 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | +С1421-9452варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | м3 | 5,886 | 922,765431,37 | 670,003943,62 | 234,671381,27 | 18,09106,48 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | +С1421-9453варіант 1 | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | м3 | 20,412 | 902,3618418,97 | 650,0013267,80 | 234,674790,08 | 17,69361,09 | 15 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | +С1421-9454варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 40-70 мм | м3 | 23,1336 | 892,1620638,87 | 640,0014805,50 | 234,675428,76 | 17,49404,61 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | +С1421-10426варіант 1 | Поребрик | м | 151 | 95,5514428,05 | 82,0012382,00 | 11,681763,68 | 1,87282,37 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,7821 | 359,14280,88 | 190,00148,60 | 162,1126,78 | 7,045,50 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | +С1421-10634варіант 1 | Суміш ЦПС | м3 | 10,3 | 1389,3414310,20 | 1200,0012360,00 | 162,11669,63 | 27,24280,57 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | +С1424-11600варіант 1 | Сумiшi бетоннi В20 | м3 | 14,69 | 1878,9427601,63 | 1580,0023210,20 | 262,13850,25 | 36,84541,18 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М100 | м3 | 0,03775 | 1469,0755,46 | 1200,0045,30 | 240,269,07 | 28,811,09 | 15 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | +С1426-11789варіант 1 | Плити ФЕМ товщ. 60 мм | м2 | 169,614 | 230,5539104,51 | 195,0033074,73 | 31,035263,12 | 4,52766,66 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | +С1429-60варіант 1 | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | шт | 7 | 77,9545,30 | 76,00532,00 | 0,372,59 | 1,5310,71 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | +С1429-60варіант 2 | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | шт | 8 | 78,92631,36 | 77,00616,00 | 0,372,96 | 1,5512,40 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | +С1429-80варіант 1 | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | шт | 12 | 157,461889,52 | 154,001848,00 | 0,374,44 | 3,0937,08 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | +С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,0476 | 49488,622355,66 | 48500,002308,60 | 18,250,87 | 970,3746,19 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 6,0779 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **219563,91** | **190699,39** | **24560,61** | **4303,91** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | +\*550101-72варіант 1 | Турник | шт | 1 | 21632163,00 | 2100,002100,00 | 63,0063,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 21632163,00 | 2100,002100,00 | 63,0063,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | +\*550101-145варіант 1 | Шведська стінка | шт | 1 | 2660,842660,84 | 2583,342583,34 | 77,5077,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 2660,842660,84 | 2583,342583,34 | 77,5077,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | +\*550101-147 | Стiл для настiльного тенiсу | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 6609,516609,51 | 6417,006417,00 | 192,51192,51 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | +\*560110-25варіант 1 | Гімнастичний комплекс | шт | 1 | 2729527295,00 | 26500,0026500,00 | 795,00795,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 2729527295,00 | 26500,0026500,00 | 795,00795,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | +\*560110-25варіант 2 | Багатофункційний спортивний комплекс | шт | 1 | 39483,3439483,34 | 38333,3438333,34 | 1150,001150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 1 | 39483,3439483,34 | 38333,3438333,34 | 1150,001150,00 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | +\*560110-123варіант 1 | Лавка  | шт | 3 | 2832,58497,50 | 2750,008250,00 | 82,50247,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 3 | 2832,58497,50 | 2750,008250,00 | 82,50247,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | +\*560110-123варіант 2 | Урна для сміття | шт | 3 | 1287,53862,50 | 1250,003750,00 | 37,50112,50 | \_\_-\_\_ -  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що не монтується | шт | 3 | 1287,53862,50 | 1250,003750,00 | 37,50112,50 | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу V** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   |  **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | **грн.** |   | **90571,69** | **87933,68** | **2638,01** |  **-**  |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергiя | кВт-год | 6,078 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильнi матерiали | кг | 7,94 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гiдравлiчна рiдина | кг | 2,165 |   |   |   |   |   |
|   |   | Бензин | л | 15,058 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 150,686 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |