|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт кабінету музичного мистецтва у Львівській академічній гімназії при НУ "Львівська політехніка" за адресою: вул. Степана Бандери, 14 в м.  Львові | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на ремонтно-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт кабінету музичного мистецтва у Львівській академічній гімназії при НУ "Львівська політехніка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 455,572 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,9006 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 180,445 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,9 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “13 вересня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Підлога** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН7-2-4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного  паркету на мастицi | 100м2 | 0,517 | | 6941,74  6828,81 | 112,93  43,05 | | 3589 | 3530 | 59  22 | | 92,808  0,4385 | | 47,98  0,23 |
| *2* | | *РН7-2-8* | *Розбирання цементних покриттiв пiдлог* | *100м2* | *0,517* | | *5034,56*  *4933,32* | *101,24*  *38,60* | | *2603* | *2551* | *52*  *20* | | *61,056*  *0,3931* | | *31,57*  *0,2* |
| 3 | | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,287 | | 526,24  526,24 | \_\_-\_\_  - | | 151 | 151 | \_\_-\_\_  - | | 7,152  - | | 2,05  - |
| *4* | | *РН7-17-2* | *Улаштування цементної стяжки*  *товщиною 20 мм по бетоннiй основi*  *площею понад 20 м2* | *100м2* | *0,517* | | *9456,16*  *6231,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4889* | *3222* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *77,124*  *-* | | *39,87*  *-* |
| *5* | | *РН7-17-9*  *к=4* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару*  *цементної стяжки додавати або*  *виключати* | *100м2* | *0,517* | | *4052,71*  *837,73* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2095* | *433* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *10,368*  *-* | | *5,36*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *ЕН11-11-13*  *Н2=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних*  *з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,517* | *26942,40*  *7102,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13929* | *3672* | *\_\_-\_\_*  *-* | *87,906*  *-* | *45,45*  *-* |
| *7* | *РН11-58-2* | *Улаштування каркасу із бруска* | *100м2* | *0,173* | *6948,70*  *5510,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1202* | *953* | *\_\_-\_\_*  *-* | *63,288*  *-* | *10,95*  *-* |
| *8* | *РН7-15-5* | *Улаштування пiд покриття пiдлоги основи*  *iз деpевностружкових плит площею*  *основи до 20 м2* | *100м2* | *0,131* | *33579,42*  *4780,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4399* | *626* | *\_\_-\_\_*  *-* | *60,804*  *-* | *7,97*  *-* |
| *9* | *РН3-38-1* | *Обшивання вертикального каркасу підлоги* | *100 м2* | *0,042* | *9057,71*  *5911,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *380* | *248* | *\_\_-\_\_*  *-* | *72,252*  *-* | *3,03*  *-* |
| 10 | & С111-763-  3 | Плити ламіновані | м2 | 4,41 | 428,62  - | \_\_-\_\_  - | 1890 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *11* | *ЕН11-38-1*  *Н2=1,15* | *Улаштування покриттів з ламінату на*  *шумогідроізоляційній прокладці з*  *проклеюванням швів клеєм* | *100м2* | *0,517* | *114119,38*  *10201,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *59000* | *5274* | *\_\_-\_\_*  *-* | *110,1792*  *-* | *56,96*  *-* |
| *12* | *РН7-31-5* | *Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних* | *100м* | *0,379* | *7609,90*  *1641,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2884* | *622* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,724*  *-* | *6,72*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 97011 | 21282 | 111  42 |  | 257,91  0,43 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 97011 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 75618 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 21324 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 11018 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 30,65 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4332 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **108029** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **108029** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,03* | *14781,58*  *14781,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *443* | *443* | *\_\_-\_\_*  *-* | *191,496*  *-* | *5,74*  *-* |
| *14* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,105* | *5171,07*  *5171,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *543* | *543* | *\_\_-\_\_*  *-* | *68,256*  *-* | *7,17*  *-* |
| *15* | *РН6-3-2* | *Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в*  *кам'яних будiвлях* | *100 м2* | *0,0225* | *10912,17*  *10912,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *246* | *246* | *\_\_-\_\_*  *-* | *144,036*  *-* | *3,24*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *16* | *ЕН10-20-4*  *к=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею бiльше 3 м2 з*  *металопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,105* | *11258,19*  *11245,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1182* | *1181* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,6046*  *-* | *12,56*  *-* |
| 17 | & С123-1-1-  У  варіант 1 | Блоки віконні | м2 | 10,5 | 3150,00  - | \_\_-\_\_  - | 33075 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 3 | 122,66  - | \_\_-\_\_  - | 368 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С111-1-  ИНБ | Сіліконовий герметик | л | 0,3136 | 183,63  - | \_\_-\_\_  - | 58 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | & С111-139-  3-4 | Дюбель - шурупи 100х10мм | шт | 30 | 2,55  - | \_\_-\_\_  - | 77 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | & С111-  1906-1 | Свердло | шт | 1 | 47,96  - | \_\_-\_\_  - | 48 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *22* | *ЕН10-25-3*  *к=1,15* | *Установлення пластикових пiдвiконних*  *дошок* | *100м* | *0,225* | *3606,39*  *3606,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *811* | *811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,4976*  *-* | *9,79*  *-* |
| 23 | С123-382  варіант 1 | Дошки пiдвiконнi | м | 22,5 | 112,92  - | \_\_-\_\_  - | 2541 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 2 | 122,66  - | \_\_-\_\_  - | 245 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *25* | *ЕН10-25-4*  *К=1,15* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,042* | *3376,47*  *3123,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *142* | *131* | *\_\_-\_\_*  *-* | *37,674*  *-* | *1,58*  *-* |
| 26 | & С126-931-  2  варіант 1 | Зливи карнизні ( в комплекті з заглушками  та закінченням) | м.п | 4,2 | 91,00  - | \_\_-\_\_  - | 382 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | & С111-1-  ИНБ | Сіліконовий герметик | л | 1,23354 | 183,63  - | \_\_-\_\_  - | 227 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 2 | 122,66  - | \_\_-\_\_  - | 245 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *29* | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,035* | *17085,92*  *17077,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *598* | *598* | *\_\_-\_\_*  *-* | *221,244*  *-* | *7,74*  *-* |
| 30 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,035 | 4021,74  4021,74 | \_\_-\_\_  - | 141 | 141 | \_\_-\_\_  - | 53,616  - | 1,88  - |
| *31* | *ЕН10-28-2*  *к=1,15* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими*  *дверними блоками площею понад 2 до 3 м2*  *з металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,035* | *9781,41*  *9749,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *342* | *341* | *\_\_-\_\_*  *-* | *109,4064*  *-* | *3,83*  *-* |
| 32 | & С121-250-  1  варіант 2 | Блоки дверні | м2 | 3,5 | 3733,61  - | \_\_-\_\_  - | 13068 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | & С111-246-  2-Ф | Піна монтажна | л | 0,5383 | 193,95  - | \_\_-\_\_  - | 104 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | & С111-139-  3-4 | Дюбель - шурупи 100х10мм | шт | 13 | 2,55  - | \_\_-\_\_  - | 33 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від вапняної фарби | 100м2 | 1,458 | 2593,25  2593,25 | \_\_-\_\_  - | 3781 | 3781 | \_\_-\_\_  - | 35,244  - | 51,39  - |
| *36* | *ЕН15-56-1*  *н2=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *1,458* | *7200,06*  *5490,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10498* | *8005* | *\_\_-\_\_*  *-* | *60,1818*  *-* | *87,75*  *-* |
| *37* | *ЕН15-56-2*  *к=4; Н2=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із гіпсу, на кожний шар*  *товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | *100 м2* | *1,458* | *10728,38*  *8057,43* | *\_\_-\_\_*  *-* | *15642* | *11748* | *\_\_-\_\_*  *-* | *88,32*  *-* | *128,77*  *-* |
| *38* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *1,148* | *10109,71*  *4525,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11606* | *5196* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,596*  *-* | *60,38*  *-* |
| *39* | *РН3-38-1* | *Обшивання каркасних стiн дошками*  *обшивки* | *100 м2* | *0,31* | *7040,66*  *5911,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2183* | *1833* | *\_\_-\_\_*  *-* | *72,252*  *-* | *22,4*  *-* |
| 40 | & С111-763-  3 | Плити ламіновані | м2 | 32,55 | 428,62  - | \_\_-\_\_  - | 13952 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *41* | *РН12-69-1* | *Клейове витягування фільонок стін*  *шириною до 20 мм без підтушовування у*  *середині приміщень* | *100м* | *1,2* | *630,73*  *613,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *757* | *736* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6,624*  *-* | *7,95*  *-* |
| *42* | *РН12-60-12* | *Декоративне клейове набивання малюнка*  *по трафарету* | *100м2* | *0,25* | *53593,54*  *52868,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13398* | *13217* | *\_\_-\_\_*  *-* | *503,22*  *-* | *125,81*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 126736 | 48951 | \_\_-\_\_  - |  | 537,98  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 126736 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 77785 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 48951 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 21301 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 49,77 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7036 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **148037** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **148037** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *43* | *ЕН15-65-1*  *Н2=1,15* | *Улаштування каркасу підвісних стель із*  *металевих профілів для підшивання*  *гіпсокартонними і гіпсоволонистими*  *листами* | *1 т* | *0,22* | *185219,87*  *152578,91* | *\_\_-\_\_*  *-* | *40748* | *33567* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1554,0732*  *-* | *341,9*  *-* |
| 44 | & С1545-  204-4 | Профіль СД | м.п | 255 | 20,01  - | \_\_-\_\_  - | 5103 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | & С1545-  204-5 | Профіль UД | м.п | 142 | 12,01  - | \_\_-\_\_  - | 1705 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 46 | & С1110-  102-1-А | Підвіски до профілю | шт | 276 | 9,00  - | \_\_-\_\_  - | 2484 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | & С1545-  410-1  варіант 1 | Підвіс (в комплекті) | шт | 6 | 10,26  - | \_\_-\_\_  - | 62 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *48* | *ЕН15-66-1*  *Н2=1,15* | *Улаштування підшивки горизонтальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами.* | *100 м2* | *0,517* | *21053,93*  *18476,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10885* | *9552* | *\_\_-\_\_*  *-* | *188,1906*  *-* | *97,29*  *-* |
| 49 | & С111-7727 | Листи гіпсокартонні | м2 | 54,285 | 71,89  - | \_\_-\_\_  - | 3903 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *50* | *ЕН15-66-2*  *к=1,15* | *Улаштування підшивки вертикальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и*  *листами* | *100 м2* | *0,03* | *69302,39*  *30597,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2079* | *918* | *\_\_-\_\_*  *-* | *311,6454*  *-* | *9,35*  *-* |
| 51 | & С111-7727 | Листи гіпсокартонні | м2 | 3,15 | 71,89  - | \_\_-\_\_  - | 226 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *52* | *ЕН15-56-5*  *к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,547* | *10402,66*  *7931,54* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5690* | *4339* | *\_\_-\_\_*  *-* | *86,94*  *-* | *47,56*  *-* |
| *53* | *РН12-49-6* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стель по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,547* | *11210,94*  *5094,85* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6132* | *2787* | *\_\_-\_\_*  *-* | *59,208*  *-* | *32,39*  *-* |
| *54* | *РН12-60-3* | *Декоративне клейове оздоблення*  *поверхонь пiд шовк картами [килимами] 1*  *категорiї складностi* | *100м2* | *0,184* | *76998,76*  *35835,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14168* | *6594* | *\_\_-\_\_*  *-* | *375,708*  *-* | *69,13*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 93185 | 57757 | \_\_-\_\_  - |  | 597,62  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 93185 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 35428 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 57757 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 23931 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 52,58 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7434 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **117116** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **117116** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Електричні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,06 | 802,83  802,83 | \_\_-\_\_  - | 48 | 48 | \_\_-\_\_  - | 9,936  - | 0,6  - |
| 56 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,05 | 708,60  708,60 | \_\_-\_\_  - | 35 | 35 | \_\_-\_\_  - | 9,18  - | 0,46  - |
| *57* | *РН17-11-6* | *Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних*  *ламп, якi встановлюються на пiдвiсах*  *[штангах], кiлькiсть ламп 1 шт* | *100шт* | *0,12* | *18595,88*  *18548,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2232* | *2226* | *\_\_-\_\_*  *-* | *208,152*  *-* | *24,98*  *-* |
| 58 | & С1547-7-1  варіант 1 | Світильник підвісний | шт | 12 | 1632,28  - | \_\_-\_\_  - | 19587 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *59* | *РН17-11-11* | *Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних*  *ламп, якi встановлюються в пiдвiсних*  *стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт* | *100шт* | *0,08* | *39768,39*  *39288,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3181* | *3143* | *\_\_-\_\_*  *-* | *468,06*  *-* | *37,44*  *-* |
| 60 | & С10000-  143  варіант 1 | Світильник вбудований (для підвісних стель) | шт. | 8 | 816,00  - | \_\_-\_\_  - | 6528 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *61* | *РН17-7-1* | *Монтаж сталевих труб для*  *електропроводки дiаметром до 25 мм,*  *укладених по конструкцiях* | *100м* | *0,95* | *9192,36*  *6806,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8733* | *6466* | *\_\_-\_\_*  *-* | *76,38*  *-* | *72,56*  *-* |
| 62 | & С130-158-  1  варіант 1 | Гофротруби металеві | м | 96,9 | 25,56  - | \_\_-\_\_  - | 2477 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *63* | *РН17-7-9* | *Монтаж вiнiпластових труб для*  *електропроводки дiаметром до 25 мм,*  *укладених в борознах пiд заливку* | *100м* | *0,8* | *2623,61*  *2532,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2099* | *2026* | *\_\_-\_\_*  *-* | *30,948*  *-* | *24,76*  *-* |
| 64 | & С130-158-  1 | Гофротруби | м | 80,8 | 15,36  - | \_\_-\_\_  - | 1241 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *65* | *РН17-8-3* | *Затягування першого проводу перерiзом*  *понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби* | *100м* | *1,75* | *1506,03*  *1499,27* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2636* | *2624* | *\_\_-\_\_*  *-* | *18,324*  *-* | *32,07*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 66 | & С111-  1753-4  варіант 2 | Провід 2х1,5 | м | 97,85 | 28,84  - | \_\_-\_\_  - | 2822 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 67 | & С111-  1753-4  варіант 1 | Провід 2х2,5 | м | 82,4 | 39,04  - | \_\_-\_\_  - | 3217 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 68 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,8 | 2596,85  2323,72 | 264,35  123,42 | 2077 | 1859 | 211  99 | 26,688  1,2398 | 21,35  0,99 |
| *69* | *РН20-33-4* | *Забивання борозен* | *100м* | *0,8* | *2415,28*  *2264,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1932* | *1811* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28,8*  *-* | *23,04*  *-* |
| *70* | *РН17-12-2* | *Установлення вимикачiв утопленого типу*  *при схованiй проводцi, 1-клавiшних* | *100шт* | *0,01* | *3469,28*  *3418,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *35* | *34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *42,312*  *-* | *0,42*  *-* |
| 71 | С1547-6  варіант 1 | Вимикач одноклавішний | шт | 1 | 86,79  - | \_\_-\_\_  - | 87 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 72 | & С1-ПР11-  81  варіант 1 | Коробка універсальна | шт | 1 | 15,30  - | \_\_-\_\_  - | 15 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *73* | *РН17-12-11* | *Установлення штепсельних розеток*  *утопленого типу при схованiй проводцi* | *100шт* | *0,06* | *3463,88*  *3433,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *208* | *206* | *\_\_-\_\_*  *-* | *42,492*  *-* | *2,55*  *-* |
| 74 | & С124-2-3 | Розетка | шт | 6 | 86,72  - | \_\_-\_\_  - | 520 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 75 | & С1-ПР11-  81  варіант 1 | Коробка універсальна | шт | 6 | 15,30  - | \_\_-\_\_  - | 92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 76 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,  перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 1,52 | 2596,85  2323,72 | 264,35  123,42 | 3947 | 3532 | 402  188 | 26,688  1,2398 | 40,57  1,88 |
| *77* | *РН20-33-4* | *Забивання борозен* | *100м* | *1,52* | *2415,28*  *2264,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3671* | *3442* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28,8*  *-* | *43,78*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 67420 | 27452 | 613  287 |  | 324,58  2,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 67420 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 39355 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 27739 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 13370 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,77 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4919 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **80790** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **80790** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Різні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сміття від розборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 4,682 | 143,92  143,92 | \_\_-\_\_  - | 674 | 674 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 9,16  - |
| 79 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 4,682 | 107,24  - | 107,24  22,60 | 502 | - | 502  106 | \_\_-\_\_  0,224 | \_\_-\_\_  1,05 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 1176 | 674 | 502  106 |  | 9,16  1,05 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1176 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 780 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 424 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 173 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1600** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **1600** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 385528 | 156116 | 1226  435 |  | 1727,25  4,35 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 385528 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 228186 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 156551 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 70044 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 169 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 23894 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **455572** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **455572** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1900,6** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **180445** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |